<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-14.5" y1="0.4" x2="160" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="0" x2="160" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="160" y1="100" x2="-14.5" y2="100.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-14.5" y1="100.4" x2="-14.5" y2="0.4" width="0" layer="20"/>
<text>WiFi-ESP07 </text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP07-16PIN">
<description>ESP8266 Module ESP-07 - 16 pins</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10 uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="U$1" library="esp8266modules" package="ESP07-16PIN" value="ESP07-16PIN">
<attribute name="DIMENSIONS" value="22.0 x 16.0 mm"/>
<attribute name="PINS" value="16"/>
<attribute name="PITCH" value="0.078&quot; / 2 mm"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO0"/>
</signal>
<signal name="3V">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="U$1" pad="REST"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
