<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP07-16PIN">
<description>ESP8266 Module ESP-07 - 16 pins</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP07-16PIN">
<description>ESP8266 Module ESP-07 - 16 pins</description>
<pin name="RESET"/>
<pin name="ADC"/>
<pin name="CH_PD"/>
<pin name="GPIO16"/>
<pin name="GPIO14"/>
<pin name="GPIO12"/>
<pin name="GPIO13"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GPIO15"/>
<pin name="GPIO2"/>
<pin name="GPIO0"/>
<pin name="GPIO5"/>
<pin name="GPIO4"/>
<pin name="RX"/>
<pin name="TX"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP07-16PIN">
<description>ESP8266 Wifi module 07 - 16 pins</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP07-16PIN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ESP07-16PIN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC" pad="ADC"/>
<connect gate="G$1" pin="CH_PD" pad="CH_PD"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO0" pad="GPIO0"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO12" pad="GPIO12"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO13" pad="GPIO13"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO14" pad="GPIO14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO15" pad="GPIO15"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO16" pad="GPIO16"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO2" pad="GPIO2"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO4" pad="GPIO4"/>
<connect gate="G$1" pin="GPIO5" pad="GPIO5"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="REST"/>
<connect gate="G$1" pin="RX" pad="RX"/>
<connect gate="G$1" pin="TX" pad="TX"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DIMENSIONS" value="22.0 x 16.0 mm"/>
<attribute name="PINS" value="16"/>
<attribute name="PITCH" value="0.078&quot; / 2 mm"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="78ADJ">
<pin name="IN" direction="in"/>
<pin name="ADJ" direction="in"/>
<pin name="OUT" direction="out"/>
<pin name="OUT@1" direction="out"/>
</symbol>
<symbol name="FTDI">
<pin name="GND"/>
<pin name="CTS"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="RTS"/>
</symbol>
<symbol name="C-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="V_REG_LM1117" prefix="U" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulator LM1117&lt;/b&gt;
Standard adjustable voltage regulator but in SMD form. Spark Fun Electronics SKU : COM-00595</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="78ADJ"/>
</gates>
<devices>
<device name="SOT223" package="SOT223">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADJ" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT@1" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FTDI-SMD-HEADER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FTDI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X06SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAP-US" prefix="C">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="C1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206K" package="C1206K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206FAB" package="C1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="U$1" library="esp8266modules" deviceset="ESP07-16PIN" device=""/>
<part name="U1" library="fab" deviceset="V_REG_LM1117" device="SOT223"/>
<part name="U$2" library="fab" deviceset="FTDI-SMD-HEADER" device=""/>
<part name="C1" library="fab" deviceset="CAP-US" device="1206FAB" value="10 uF"/>
<part name="C2" library="fab" deviceset="CAP-US" device="1206FAB" value="1uF"/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="VCC">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="IN"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C1" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="VCC"/>
</segment>
</net>
<net name="GND">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="ADJ"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GPIO15"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C1" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C2" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GPIO0"/>
</segment>
</net>
<net name="3V">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="OUT@1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="VCC"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="CH_PD"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="RESET"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="C2" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GPIO2"/>
</segment>
</net>
<net name="TX">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="TX"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="RXD"/>
</segment>
</net>
<net name="RX">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="RX"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="TXD"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
