<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.4" y1="66.8" x2="62.8" y2="66.8" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="62.8" y1="66.8" x2="62.8" y2="35.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="62.8" y1="35.5" x2="13.4" y2="35.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="13.4" y1="35.5" x2="13.4" y2="66.8" width="0.1524" layer="20"/>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>MOSI</text>
<text>RST</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO16" value="74HC595D">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="FAB_Hello" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$5" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$7" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="FAB_Hello" package="1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI" library="FAB_Hello" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PHOTODIODE" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IR_LED" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="fab" package="R1206FAB" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="SPI" pad="6"/>
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
<contactref element="PHOTODIODE" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="IR_LED" pad="K"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="SPI" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="SPI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="SPI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="SPI" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="SPI" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="PHOTODIODE" pad="K"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IR_LED" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
