<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="LCC20">
<description>&lt;b&gt;Leadless Chip Carrier&lt;/b&gt;&lt;p&gt; Ceramic Package</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="74595">
<pin name="QB" direction="hiz"/>
<pin name="QC" direction="hiz"/>
<pin name="QD" direction="hiz"/>
<pin name="QE" direction="hiz"/>
<pin name="QF" direction="hiz"/>
<pin name="QG" direction="hiz"/>
<pin name="QH" direction="hiz"/>
<pin name="SCL" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="RCK" direction="in" function="clk"/>
<pin name="G" direction="in" function="dot"/>
<pin name="SER" direction="in"/>
<pin name="QA" direction="hiz"/>
<pin name="QH*" direction="hiz"/>
</symbol>
<symbol name="PWRN">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="74*595" prefix="IC">
<description>8-bit &lt;b&gt;SHIFT REGISTER&lt;/b&gt;, output latch</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="74595"/>
<gate name="P" symbol="PWRN"/>
</gates>
<devices>
<device name="N" package="DIL16">
<connects>
<connect gate="A" pin="G" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="QE" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="QF" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="QG" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="QH" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="QH*" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RCK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SCK" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="SCL" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SER" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="HC"/>
<technology name="HCT"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="SO16">
<connects>
<connect gate="A" pin="G" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="QE" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="QF" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="QG" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="QH" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="QH*" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="RCK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SCK" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="SCL" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="SER" pad="14"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="16"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="HC"/>
<technology name="HCT"/>
</technologies>
</device>
<device name="FK" package="LCC20">
<connects>
<connect gate="A" pin="G" pad="17"/>
<connect gate="A" pin="QA" pad="19"/>
<connect gate="A" pin="QB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="QC" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="QD" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="QE" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="QF" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="QG" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="QH" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="QH*" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="RCK" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="SCK" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SCL" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="SER" pad="18"/>
<connect gate="P" pin="GND" pad="10"/>
<connect gate="P" pin="VCC" pad="20"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="HC"/>
<technology name="HCT"/>
<technology name="LS"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="FAB_Hello">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="QFN/MLF20">
<description>&lt;b&gt;HP-VFQFP-N20&lt;/b&gt; Micro Lead Frame package (MLF)</description>
</package>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="5MM">
<description>5 mm, round</description>
</package>
<package name="0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ATTINY24/44/84">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7"/>
<pin name="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6"/>
<pin name="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5"/>
<pin name="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4"/>
<pin name="(PCINT3/T0/ADC3)PA3"/>
<pin name="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2"/>
<pin name="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1"/>
<pin name="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0"/>
<pin name="(PCINT11/RESET/DW)PB3"/>
<pin name="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2"/>
<pin name="(PCINT9/XTAL2)PB1"/>
<pin name="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="GND-1">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="AVRISP">
<pin name="MISO" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SCK" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="MOSI" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RST" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ATTINY44" prefix="IC">
<gates>
<gate name="1" symbol="ATTINY24/44/84"/>
</gates>
<devices>
<device name="-SSU" package="SOIC14">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PU" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-MU" package="QFN/MLF20">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0402" package="0402">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="IN"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="0603" package="0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AVRISP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AVRISP"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMD" package="2X03SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="2X03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="R-US">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="RES-US" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Resistor (US Symbol)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Variants with postfix FAB are widened to allow the routing of internal traces</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206W" package="R1206W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206FAB" package="R1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PINHD6">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="6" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PINHD-1X6" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD6"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X06">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="1X06/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="NPN">
<pin name="B" direction="pas"/>
<pin name="E" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BC547" prefix="T">
<description>&lt;b&gt;NPN TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="NPN"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TO92">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
<package name="LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
<package name="LED2X5">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
2 x 5 mm, rectangle</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="LSU260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 mm, round, Siemens</description>
</package>
<package name="LZR181">
<description>&lt;B&gt;LED BLOCK&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
1 LED, Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B152">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B153">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B155">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="Q62902-B156">
<description>&lt;b&gt;LED HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens</description>
</package>
<package name="SFH480">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="SFH482">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
infrared emitting diode, Infineon
TO-18, lead spacing 2.54 mm, cathode marking&lt;p&gt;
Inifineon</description>
</package>
<package name="U57X32">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
rectangle, 5.7 x 3.2 mm</description>
</package>
<package name="IRL80A">
<description>&lt;B&gt;IR LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
IR transmitter Siemens</description>
</package>
<package name="P-LCC-2">
<description>&lt;b&gt;TOPLED® High-optical Power LED (HOP)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... ls_t675.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-MINI-TOP-LED">
<description>&lt;b&gt;BLUE LINETM Hyper Mini TOPLED® Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LB M676.pdf</description>
</package>
<package name="OSRAM-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Super SIDELED® High-Current LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LG A672, LP A672 &lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LP_A672.pdf (2004.05.13)</description>
</package>
<package name="SMART-LED">
<description>&lt;b&gt;SmartLEDTM Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY L896.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-2-TOPLED-RG">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® RG Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY T776.pdf</description>
</package>
<package name="MICRO-SIDELED">
<description>&lt;b&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LS_LY Y876.pdf</description>
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="MINI-TOPLED-SANTANA">
<description>&lt;b&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG M470.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_1206">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY N971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIPLED-0603-TTW">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED-0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="SMARTLED-TTW">
<description>&lt;b&gt;SmartLED TTW&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Recommended Solder Pad useable for SmartLEDTM and Chipled - Package 0603&lt;br&gt;
Package able to withstand TTW-soldering heat&lt;br&gt;
Package suitable for TTW-soldering&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LO_LS_LY L89K.pdf</description>
</package>
<package name="LUMILED+">
<description>&lt;b&gt;Lumileds Lighting. LUXEON®&lt;/b&gt; with cool pad&lt;p&gt;
Source: K2.pdf</description>
</package>
<package name="LUMILED">
<description>&lt;b&gt;Lumileds Lighting. LUXEON®&lt;/b&gt; without cool pad&lt;p&gt;
Source: K2.pdf</description>
</package>
<package name="LED10MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
10 mm, round</description>
</package>
<package name="KA-3528ASYC">
<description>&lt;b&gt;SURFACE MOUNT LED LAMP&lt;/b&gt; 3.5x2.8mm&lt;p&gt;
Source: http://www.kingbright.com/manager/upload/pdf/KA-3528ASYC(Ver1189474662.1)</description>
</package>
<package name="SML0805">
<description>&lt;b&gt;SML0805-2CW-TR (0805 PROFILE)&lt;/b&gt; COOL WHITE&lt;p&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0093.pdf</description>
</package>
<package name="SML1206">
<description>&lt;b&gt;SML10XXKH-TR (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10R3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10E3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER REDSUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10O3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PURE YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10OY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10AG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10BG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;BLUE GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PB1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10CW1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;

Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-1206/dstr0094.PDF</description>
</package>
<package name="SML0603">
<description>&lt;b&gt;SML0603-XXX (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;AG3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;B1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SOFT ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2CW&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0092.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LED">
<pin name="C" direction="pas"/>
<pin name="A" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LED" prefix="LED" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;u&gt;OSRAM&lt;/u&gt;:&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG R971, LG N971, LY N971, LG Q971, LY Q971, LO R971, LY R971
LH N974, LH R974&lt;br&gt;
LS Q976, LO Q976, LY Q976&lt;br&gt;
LO Q996&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Hyper CHIPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW Q18S&lt;br&gt;
LB Q993, LB Q99A, LB R99A&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SideLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS A670, LO A670, LY A670, LG A670, LP A670&lt;br&gt;
LB A673, LV A673, LT A673, LW A673&lt;br&gt;
LH A674&lt;br&gt;
LY A675&lt;br&gt;
LS A676, LA A676, LO A676, LY A676, LW A676&lt;br&gt;
LS A679, LY A679, LG A679&lt;br&gt;

-  &lt;u&gt;Hyper Micro SIDELED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS Y876, LA Y876, LO Y876, LY Y876&lt;br&gt;
LT Y87S&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;SmartLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LW L88C, LW L88S&lt;br&gt;
LB L89C, LB L89S, LG L890&lt;br&gt;
LS L89K, LO L89K, LY L89K&lt;br&gt;
LS L896, LA L896, LO L896, LY L896&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;TOPLED&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LS T670, LO T670, LY T670, LG T670, LP T670&lt;br&gt;
LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670&lt;br&gt;
LG T671, LOG T671, LSG T671&lt;br&gt;
LB T673, LV T673, LT T673, LW T673&lt;br&gt;
LH T674&lt;br&gt;
LS T676, LA T676, LO T676, LY T676, LB T676, LH T676, LSB T676, LW T676&lt;br&gt;
LB T67C, LV T67C, LT T67C, LS T67K, LO T67K, LY T67K, LW E67C&lt;br&gt;
LS E67B, LA E67B, LO E67B, LY E67B, LB E67C, LV E67C, LT E67C&lt;br&gt;
LW T67C&lt;br&gt;
LS T679, LY T679, LG T679&lt;br&gt;
LS T770, LO T770, LY T770, LG T770, LP T770&lt;br&gt;
LB T773, LV T773, LT T773, LW T773&lt;br&gt;
LH T774&lt;br&gt;
LS E675, LA E675, LY E675, LS T675&lt;br&gt;
LS T776, LA T776, LO T776, LY T776, LB T776&lt;br&gt;
LHGB T686&lt;br&gt;
LT T68C, LB T68C&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Hyper Mini TOPLED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LB M676&lt;br&gt;

- &lt;u&gt;Mini TOPLED Santana®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LG M470&lt;br&gt;
LS M47K, LO M47K, LY M47K
&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de&lt;p&gt;

&lt;u&gt;LUXEON:&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
- &lt;u&gt;LUMILED®&lt;/u&gt;&lt;br&gt;
LXK2-PW12-R00, LXK2-PW12-S00, LXK2-PW14-U00, LXK2-PW14-V00&lt;br&gt;
LXK2-PM12-R00, LXK2-PM12-S00, LXK2-PM14-U00&lt;br&gt;
LXK2-PE12-Q00, LXK2-PE12-R00, LXK2-PE12-S00, LXK2-PE14-T00, LXK2-PE14-U00&lt;br&gt;
LXK2-PB12-K00, LXK2-PB12-L00, LXK2-PB12-M00, LXK2-PB14-N00, LXK2-PB14-P00, LXK2-PB14-Q00&lt;br&gt;
LXK2-PR12-L00, LXK2-PR12-M00, LXK2-PR14-Q00, LXK2-PR14-R00&lt;br&gt;
LXK2-PD12-Q00, LXK2-PD12-R00, LXK2-PD12-S00&lt;br&gt;
LXK2-PH12-R00, LXK2-PH12-S00&lt;br&gt;
LXK2-PL12-P00, LXK2-PL12-Q00, LXK2-PL12-R00
&lt;p&gt;
Source: www.luxeon.com&lt;p&gt;

&lt;u&gt;KINGBRIGHT:&lt;/U&gt;&lt;p&gt;
KA-3528ASYC&lt;br&gt;
Source: www.kingbright.com</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="SMT1206" package="1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LD260" package="LD260">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SQR2X5" package="LED2X5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="3MM" package="LED3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="LED5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LSU260" package="LSU260">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="LZR181" package="LZR181">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B152" package="Q62902-B152">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B153" package="Q62902-B153">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B155" package="Q62902-B155">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B156" package="Q62902-B156">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SFH480" package="SFH480">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SFH482" package="SFH482">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SQR5.7X3.2" package="U57X32">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="IRL80A" package="IRL80A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-2" package="P-LCC-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MINI-TOP" package="OSRAM-MINI-TOP-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SIDELED" package="OSRAM-SIDELED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMART-LED" package="SMART-LED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="B"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-2-BACK" package="P-LCC-2-TOPLED-RG">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="MICRO-SIDELED" package="MICRO-SIDELED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P-LCC-4" package="P-LCC-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIP-LED0603" package="CHIP-LED0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIP-LED0805" package="CHIP-LED0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TOPLED-SANTANA" package="MINI-TOPLED-SANTANA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_0805" package="CHIPLED_0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_1206" package="CHIPLED_1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED_0603" package="CHIPLED_0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CHIPLED-0603-TTW" package="CHIPLED-0603-TTW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A@1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="" package="SMARTLED-TTW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A@1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C@1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LUMILED+" package="LUMILED+">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-LUMILED" package="LUMILED">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="2+"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="4-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="10MM" package="LED10MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="K"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="KA-3528ASYC" package="KA-3528ASYC">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SML0805" package="SML0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SML1206" package="SML1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SML0603" package="SML0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="A"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="IC1" library="74xx-eu" deviceset="74*595" device="D" technology="HC"/>
<part name="IC2" library="FAB_Hello" deviceset="ATTINY44" device="-SSU"/>
<part name="R1" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$1" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND1" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R2" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$2" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND2" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R3" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$3" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND3" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R4" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$4" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND4" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R5" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$5" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND5" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R6" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$6" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND6" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R7" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$7" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND7" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R8" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="U$8" library="FAB_Hello" deviceset="LED" device="1206"/>
<part name="GND8" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="GND9" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="GND10" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="SPI" library="FAB_Hello" deviceset="AVRISP" device="SMD"/>
<part name="GND11" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R9" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="10k"/>
<part name="FTDI" library="pinhead" deviceset="PINHD-1X6" device=""/>
<part name="GND12" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="T1" library="transistor" deviceset="BC547" device=""/>
<part name="PHOTODIODE" library="led" deviceset="LED" device="3MM"/>
<part name="R10" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="1k"/>
<part name="R12" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="10k"/>
<part name="GND13" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R11" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="10k"/>
<part name="IR_LED" library="led" deviceset="LED" device="3MM"/>
<part name="GND14" library="FAB_Hello" deviceset="GND" device=""/>
<part name="R13" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="499"/>
<part name="R14" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="0"/>
<part name="R15" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="0"/>
<part name="R16" library="fab" deviceset="RES-US" device="1206FAB" value="0"/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QH"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="R1" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="GND">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND1" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND2" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$3" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND3" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$4" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND4" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$5" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND5" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$6" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND6" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$7" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND7" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="U$8" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND8" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="GND9" gate="1" pin="GND"/>
<pinref part="R15" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="GND"/>
<pinref part="GND10" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SPI" gate="G$1" pin="GND"/>
<pinref part="GND11" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="FTDI" gate="A" pin="6"/>
<pinref part="GND12" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="PHOTODIODE" gate="G$1" pin="A"/>
<pinref part="T1" gate="G$1" pin="E"/>
<pinref part="GND13" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IR_LED" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="GND14" gate="1" pin="GND"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="G"/>
<pinref part="R15" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QG"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="R2" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$2" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QF"/>
</segment>
</net>
<net name="N$6">
<segment>
<pinref part="R3" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$3" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="N$7">
<segment>
<pinref part="R4" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QE"/>
</segment>
</net>
<net name="N$8">
<segment>
<pinref part="R4" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$4" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="N$9">
<segment>
<pinref part="R5" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QD"/>
</segment>
</net>
<net name="N$10">
<segment>
<pinref part="R5" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$5" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="N$11">
<segment>
<pinref part="R6" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QC"/>
</segment>
</net>
<net name="N$12">
<segment>
<pinref part="R6" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$6" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="N$13">
<segment>
<pinref part="R7" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QB"/>
</segment>
</net>
<net name="N$14">
<segment>
<pinref part="R7" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$7" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="N$15">
<segment>
<pinref part="R8" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="QA"/>
</segment>
</net>
<net name="N$16">
<segment>
<pinref part="R8" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="U$8" gate="G$1" pin="A"/>
</segment>
</net>
<net name="PB0">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="SER"/>
</segment>
</net>
<net name="PB1">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="RCK"/>
</segment>
</net>
<net name="PB2">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="SCK"/>
</segment>
</net>
<net name="VCC">
<segment>
<pinref part="IC1" gate="A" pin="SCL"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="VCC"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SPI" gate="G$1" pin="VCC"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R16" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="FTDI" gate="A" pin="4"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R12" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="R11" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R16" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="R9" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="PA6">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SPI" gate="G$1" pin="MOSI"/>
</segment>
</net>
<net name="PA5">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SPI" gate="G$1" pin="MISO"/>
</segment>
</net>
<net name="PA4">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SPI" gate="G$1" pin="SCK"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R13" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="PB3">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="SPI" gate="G$1" pin="RST"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R9" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="PA0">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R14" gate="G$1" pin="2"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R14" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="FTDI" gate="A" pin="3"/>
</segment>
</net>
<net name="PA1">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="FTDI" gate="A" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="PA2">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2"/>
</segment>
</net>
<net name="PA3">
<segment>
<pinref part="IC2" gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3"/>
</segment>
<segment>
<pinref part="R12" gate="G$1" pin="1"/>
<pinref part="T1" gate="G$1" pin="C"/>
</segment>
</net>
<net name="N$17">
<segment>
<pinref part="T1" gate="G$1" pin="B"/>
<pinref part="R10" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$18">
<segment>
<pinref part="R10" gate="G$1" pin="2"/>
<pinref part="PHOTODIODE" gate="G$1" pin="C"/>
<pinref part="R11" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$20">
<segment>
<pinref part="IR_LED" gate="G$1" pin="A"/>
<pinref part="R13" gate="G$1" pin="1"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
