<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="13.97" y1="22.86" x2="83.49" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="22.86" x2="83.49" y2="74.92" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.49" y1="74.92" x2="13.97" y2="74.92" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="74.92" x2="13.97" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>OX4</text>
<text>OX3</text>
<text>hello-nodeMCU-OX</text>
<text>Paul O'Neill</text>
<hole x="19.05" y="26.67" drill="2"/>
<hole x="35.56" y="63.5" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="60.96" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="58.42" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="55.88" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="53.34" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="50.8" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="48.26" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="63.5" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="60.96" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="58.42" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="55.88" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="53.34" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="50.8" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="48.26" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="45.72" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="45.72" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="43.18" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="40.64" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="38.1" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="35.56" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="33.02" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="30.48" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="43.18" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="40.64" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="38.1" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="35.56" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="33.02" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="30.48" drill="0.9"/>
<hole x="43.18" y="27.94" drill="0.9"/>
<hole x="35.56" y="27.94" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="63.5" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="60.96" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="58.42" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="55.88" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="53.34" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="50.8" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="48.26" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="45.72" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="63.5" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="60.96" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="58.42" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="55.88" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="53.34" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="50.8" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="48.26" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="45.72" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="43.18" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="40.64" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="38.1" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="35.56" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="33.02" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="30.48" drill="0.9"/>
<hole x="66.04" y="27.94" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="43.18" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="40.64" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="38.1" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="35.56" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="33.02" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="30.48" drill="0.9"/>
<hole x="73.66" y="27.94" drill="0.9"/>
<hole x="17.78" y="71.12" drill="2"/>
<hole x="80.01" y="71.12" drill="2"/>
<hole x="80.01" y="26.67" drill="2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01-adafruit">
<packages>
<package name="1X15">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP3" library="01-adafruit" package="1X15" value=""/>
<element name="JP4" library="01-adafruit" package="1X15" value=""/>
<element name="JP1" library="01-adafruit" package="1X15" value=""/>
<element name="JP2" library="01-adafruit" package="1X15" value=""/>
<element name="SENSOR" library="01_fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R1" library="01_fab" package="R1206FAB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="RSV">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD3">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SD1">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SD0">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="SENSOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RSVV">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD2">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CMD">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="SENSOR" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SENSOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="SENSOR" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
