<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.685" y1="23.241" x2="87.681" y2="22.987" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.681" y1="22.987" x2="87.554" y2="80.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.554" y1="80.254" x2="19.685" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="80" x2="19.685" y2="23.241" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>+12v</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>6</text>
<text>FTDI</text>
<text>solenoid</text>
<text>12v</text>
<text>ISP</text>
<text>gnd</text>
<text>power 12v</text>
<text>0v</text>
<text>paul o'neill</text>
<text>esp-sensor</text>
<text>1</text>
<text>gnd</text>
<text>vcc</text>
<text>hello-solenoid-r13</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BUTTON" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="infinity"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="1uf"/>
<element name="C2" library="01_fab" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C3" library="01_fab" package="C1206" value="0.1uF"/>
<element name="C4" library="01_fab" package="C1206" value="0.1uF"/>
<element name="D1" library="01_fab" package="SOD123" value="1"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="01_fab" package="SOT23" value="SOT23"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="R1" library="resistor" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R4" library="01_fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="T1" library="01_fab" package="SOT-23" value="IRL520"/>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R5" library="resistor" package="R1206" value="0"/>
<element name="R6" library="resistor" package="R1206" value="0"/>
<element name="D2" library="01_fab" package="SOD123" value="1"/>
<element name="HEADER12V" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="SOLENOID" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R7" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R8" library="resistor" package="R1206" value="0"/>
<element name="R9" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R10" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R11" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R12" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R13" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R15" library="resistor" package="R1206" value="0"/>
<element name="R14" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R16" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="HEADER-INPUT" library="01_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R17" library="resistor" package="R1206" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="HEADER12V" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST-TINY44">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="HEADER-INPUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="BUTTON" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VALVE-">
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="SOLENOID" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="HEADER12V" pad="1"/>
<contactref element="SOLENOID" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND-RES">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND-ISP">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND-FTDI">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="BUTTON" pad="3"/>
<contactref element="HEADER-INPUT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R10-R12">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND-TINY">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST-ISP">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="INPUT-H1">
<contactref element="HEADER-INPUT" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
