<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.73" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.73" y1="0" x2="31.73" y2="29.388" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.73" y1="29.388" x2="0" y2="29.388" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.388" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="private">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="HM-10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="private">
<packages>
<package name="2X3">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole - 2x3&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:6&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_03x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C3" library="private" package="C1206FAB" value="0.1uf"/>
<element name="U1" library="private" package="HM-10" value="HM-10"/>
<element name="J1" library="private" package="2X3" value="FEMALE 2x3">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-11566"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
