<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.2" y1="-0.2" x2="48" y2="-0.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="-0.2" x2="48" y2="47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48" y1="47" x2="-0.2" y2="47.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.2" y1="47.1" x2="-0.2" y2="-0.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.2" y1="-0.4" x2="47.8" y2="-0.4" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="47.8" y1="-0.4" x2="47.8" y2="47" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="47.8" y1="47" x2="-0.2" y2="47" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="-0.2" y1="47" x2="-0.2" y2="-0.4" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="8.5" y="44" radius="1.274753125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="3.5" y="4" radius="1.274753125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="43.5" y="4" radius="1.274753125" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="2X5-SHROUDED_SMD">
<description>&lt;h3&gt;Surface Mount - 2x5 Shrouded Header&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:10&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Shrouded-10pin.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_05x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmega328P-AU">
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10 µF"/>
<element name="J1" library="fab" package="2X5-SHROUDED_SMD" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09508"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$4" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X02SMD" value="2X2-SMD"/>
<element name="U1" library="atmega328P-AU" package="QFP80P900X900X120-32N" value="ATMEGA328P-AU">
<attribute name="DESCRIPTION" value="8-bit Microcontroller with In-System Programmable Flash"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1715486"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14R4631"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-32"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
</element>
<element name="JUMPER" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMPER1" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMPER2" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMPER3" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="JUMPER3" pad="2"/>
<contactref element="JUMPER3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JUMPER" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JUMPER" pad="1"/>
<contactref element="JUMPER2" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="JUMPER2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="JUMPER1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="JUMPER1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
