<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="88.57" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.57" y1="0" x2="88.57" y2="69.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.57" y1="69.84" x2="0" y2="69.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="69.84" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="69.5" x2="0.5" y2="0" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="88.5" y2="0" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="88.5" y1="0" x2="88.5" y2="69.5" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="88.5" y1="69.5" x2="0.5" y2="69.5" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="6.25" y="64.25" radius="1.274753125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="82" y="64" radius="1.274753125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="6.5" y="5.25" radius="1.274753125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="82.5" y="5.25" radius="1.274753125" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X5-SHROUDED_SMD">
<description>&lt;h3&gt;Surface Mount - 2x5 Shrouded Header&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:10&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”https://www.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/Shrouded-10pin.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_05x2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="3.5MMTERM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="RepRapjr">
<packages>
<package name="A4988BREAKOUT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="fab" package="2X5-SHROUDED_SMD" value="">
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-09508"/>
</element>
<element name="U$1" library="RepRapjr" package="A4988BREAKOUT" value="A4983CARRIER"/>
<element name="U$2" library="RepRapjr" package="A4988BREAKOUT" value="A4983CARRIER"/>
<element name="U$3" library="RepRapjr" package="A4988BREAKOUT" value="A4983CARRIER"/>
<element name="U$4" library="RepRapjr" package="A4988BREAKOUT" value="A4983CARRIER"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$6" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$7" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$8" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="J2" library="fab" package="3.5MMTERM" value="TERM-1X02-ADAFRUIT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@0"/>
<contactref element="U$2" pad="GND@0"/>
<contactref element="U$3" pad="GND@0"/>
<contactref element="U$4" pad="GND@0"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="VMOT"/>
<contactref element="U$3" pad="VMOT"/>
<contactref element="U$2" pad="VMOT"/>
<contactref element="U$1" pad="VMOT"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="U$2" pad="VDD"/>
<contactref element="U$3" pad="VDD"/>
<contactref element="U$4" pad="VDD"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="DIR"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="DIR"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="DIR"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="U$4" pad="DIR"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="STEP"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="STEP"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="STEP"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="STEP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1B"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="2B"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="1B"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="2B"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="1B"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$7" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$3" pad="2B"/>
<contactref element="U$7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$4" pad="1B"/>
<contactref element="U$8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$8" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$4" pad="2B"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
