<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="1.27" x2="40.31" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="1.27" x2="40.31" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="29.2" x2="5.08" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="29.2" x2="5.08" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="27.94" x2="39.37" y2="27.94" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="39.37" y1="27.94" x2="39.37" y2="2.54" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="39.37" y1="2.54" x2="6.35" y2="2.54" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="6.35" y1="2.54" x2="6.35" y2="27.94" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf"/>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="9VIN" library="fab" package="2X02SMD" value="PIN2X2"/>
<element name="5VOUT1" library="fab" package="2X02SMD" value="PIN2X2"/>
<element name="REGULATOR" library="fab" package="SOT223" value="REGULATOR_SOT223"/>
<element name="9VOUT" library="fab" package="2X02SMD" value="PIN2X2"/>
<element name="5VOUT2" library="fab" package="2X02SMD" value="PIN2X2"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf"/>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf"/>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="REGULATOR" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="9VIN" pad="4"/>
<contactref element="9VIN" pad="3"/>
<contactref element="5VOUT1" pad="4"/>
<contactref element="5VOUT1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="9VOUT" pad="3"/>
<contactref element="9VOUT" pad="4"/>
<contactref element="5VOUT2" pad="3"/>
<contactref element="5VOUT2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="9VIN" pad="2"/>
<contactref element="REGULATOR" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="9VIN" pad="1"/>
<contactref element="9VOUT" pad="1"/>
<contactref element="9VOUT" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="REGULATOR" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="5VOUT2" pad="1"/>
<contactref element="5VOUT2" pad="2"/>
<contactref element="5VOUT1" pad="1"/>
<contactref element="5VOUT1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
