<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="140.569" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="140.569" y1="0" x2="140.569" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="140.569" y1="33.96" x2="0" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="32.004" x2="138.43" y2="32.258" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="138.43" y1="32.258" x2="138.2776" y2="1.7526" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="138.2776" y1="1.7526" x2="1.7526" y2="1.4986" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.7526" y1="1.4986" x2="1.905" y2="32.004" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="11.049" y="7.366" radius="0.967203125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="11.176" y="28.067" radius="0.967203125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="129.54" y="28.448" radius="0.967203125" width="1.016" layer="46"/>
<circle x="129.794" y="6.35" radius="0.967203125" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1-00">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="QFP80P900X900X120-32N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adxl345">
<description>3-Axis MEMS Digital accelerometer Analog Devices</description>
<packages>
<package name="LGA14">
<description>Land Grid Array (LGA-14)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="Atmel_By_element14_Batch_1-00" package="QFP80P900X900X120-32N" value="mega">
<attribute name="MPN" value="ATMEGA328P-AU"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1715486"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="14R4631"/>
<attribute name="PACKAGE" value="TQFP-32"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF"/>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="100uF"/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="10nF"/>
<element name="C6" library="fab" package="C1206FAB" value="10nF"/>
<element name="D1" library="fab" package="P-LCC-4" value="LEDRGBNEW"/>
<element name="GREEN" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R10" library="fab" package="R1206FAB" value="330"/>
<element name="R11" library="fab" package="R1206FAB" value="110"/>
<element name="R12" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9k"/>
<element name="R13" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9k"/>
<element name="R14" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9k"/>
<element name="R15" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9k"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R9" library="fab" package="R1206FAB" value="1k"/>
<element name="RED" library="fab" package="LED1206FAB" value="LED"/>
<element name="RESONATOR" library="fab" package="EFOBM" value="16MHz"/>
<element name="S1" library="fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SLIDE-SWITCH"/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S3" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$2" library="adxl345" package="LGA14" value="ADXL345"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X02SMD" value="Supply"/>
<element name="U$6" library="fab" package="2X02SMD" value="Rx/Tx"/>
<element name="U1" library="fab" package="SOT223" value="REGULATOR_SOT223"/>
<element name="JUMPER" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JUMPER1" library="fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="1" pad="3"/>
<contactref element="1" pad="5"/>
<contactref element="1" pad="21"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="2"/>
<contactref element="RED" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="GREEN" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="S3" pad="4"/>
<contactref element="JUMPER" pad="2"/>
<contactref element="JUMPER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="1" pad="18"/>
<contactref element="1" pad="6"/>
<contactref element="1" pad="4"/>
<contactref element="1" pad="20"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="1" pad="31"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="1" pad="30"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="1" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="1" pad="10"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="1" pad="11"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="1" pad="28"/>
<contactref element="U$2" pad="P$14"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="1" pad="27"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="JUMPER1" pad="2"/>
<contactref element="JUMPER1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="ISP" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP" pad="3"/>
<contactref element="1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="1" pad="8"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="1" pad="7"/>
<contactref element="RESONATOR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="R"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="RED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="GREEN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="1" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="1" pad="13"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="1" pad="14"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
