<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="27.61" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.61" y1="0" x2="27.61" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.61" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.555" y1="18.415" x2="11.445" y2="21.717" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="11.445" y1="21.717" x2="13.985" y2="22.987" width="1.016" layer="46" curve="53.130102"/>
<wire x1="13.985" y1="22.987" x2="15.255" y2="22.987" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="15.255" y1="22.987" x2="17.795" y2="20.447" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="26.177" y1="2.429" x2="24.78" y2="1.286" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="17.795" y1="20.447" x2="17.795" y2="20.193" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.555" y1="18.415" x2="1.555" y2="3.429" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.555" y1="3.429" x2="2.936" y2="1.286" width="1.016" layer="46" curve="90"/>
<wire x1="2.936" y1="1.286" x2="24.78" y2="1.286" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="17.795" y1="20.447" x2="18.176" y2="20.066" width="1.016" layer="46" curve="90"/>
<wire x1="18.176" y1="20.066" x2="24.907" y2="20.066" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="24.907" y1="20.066" x2="26.177" y2="18.669" width="1.016" layer="46" curve="-90"/>
<wire x1="26.177" y1="18.669" x2="26.177" y2="2.429" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ATMEGA" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="ENABLE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="TX" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="RX" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="STATE" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="TX" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ATMEGA" pad="4"/>
<contactref element="RX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
