<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.68255625" y2="-0.102828125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.68255625" y1="-0.102828125" x2="38.542940625" y2="87.7014125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.542940625" y1="87.7014125" x2="0.05161875" y2="87.643634375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.05161875" y1="87.643634375" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.377603125" y1="85.8902375" x2="16.429528125" y2="85.88841875" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="21.45965" y1="85.9252125" x2="36.326525" y2="85.938475" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="36.3881375" y1="1.028803125" x2="21.3881375" y2="1.028803125" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="16.449746875" y1="0.9671625" x2="1.449746875" y2="0.9671625" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="1.449746875" y1="0.9671625" x2="1.377603125" y2="85.8902375" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="16.429528125" y1="85.88841875" x2="16.449746875" y2="0.9671625" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="21.3881375" y1="1.028803125" x2="21.45965" y2="85.9252125" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="36.3881375" y1="1.028803125" x2="36.326525" y2="85.938475" width="1.1684" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="+5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD37" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD38" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD39" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD40" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD41" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD42" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD43" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD44" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD45" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD46" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD47" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD48" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD49" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD50" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD51" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD52" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD53" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD54" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="PAD50" pad="1"/>
<contactref element="PAD53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="PAD38" pad="1"/>
<contactref element="PAD41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD51" pad="1"/>
<contactref element="PAD52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD45" pad="1"/>
<contactref element="PAD46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD39" pad="1"/>
<contactref element="PAD40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PAD44" pad="1"/>
<contactref element="PAD47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="PAD49" pad="1"/>
<contactref element="PAD54" pad="1"/>
<contactref element="PAD37" pad="1"/>
<contactref element="PAD42" pad="1"/>
<contactref element="PAD43" pad="1"/>
<contactref element="PAD48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="D0" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
