<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60.160353125" y2="0.10890625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.160353125" y1="0.10890625" x2="60.037665625" y2="88.191840625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.037665625" y1="88.191840625" x2="0.0151125" y2="88.293471875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0151125" y1="88.293471875" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.539971875" y1="86.460834375" x2="17.66871875" y2="86.450271875" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="22.58286875" y1="86.457075" x2="37.56003125" y2="86.4703375" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="37.510596875" y1="2.27365625" x2="22.510596875" y2="2.27365625" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="17.6326" y1="2.029553125" x2="2.6326" y2="2.029553125" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="2.6326" y1="2.029553125" x2="2.539971875" y2="86.460834375" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="17.66871875" y1="86.450271875" x2="17.6326" y2="2.029553125" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="22.510596875" y1="2.27365625" x2="22.58286875" y2="86.457075" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="37.510596875" y1="2.27365625" x2="37.56003125" y2="86.4703375" width="1.1684" layer="46"/>
<wire x1="57.3843" y1="35.355259375" x2="57.384303125" y2="65.448315625" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.384303125" y1="65.448315625" x2="42.303190625" y2="65.448315625" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="42.260415625" y1="35.261625" x2="57.46959375" y2="35.261625" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.46959375" y1="35.261625" x2="57.46959375" y2="65.44745" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.46959375" y1="65.44745" x2="42.260415625" y2="65.44745" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="42.260415625" y1="65.44745" x2="42.260415625" y2="35.261625" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.54864375" y1="29.596553125" x2="42.42651875" y2="29.596553125" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="42.42651875" y1="29.596553125" x2="42.42651875" y2="29.53216875" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="42.40095625" y1="29.662884375" x2="57.550825" y2="29.662884375" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.550825" y1="29.662884375" x2="57.60165625" y2="29.612053125" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.60165625" y1="29.612053125" x2="57.60165625" y2="4.926025" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.60165625" y1="4.926025" x2="57.61181875" y2="1.88905625" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="57.61181875" y1="1.88905625" x2="42.41111875" y2="1.88905625" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="42.41111875" y1="1.88905625" x2="42.35011875" y2="29.612046875" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="42.35011875" y1="29.612046875" x2="42.40095625" y2="29.662884375" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="+5V" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="D0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD37" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD38" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD39" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD40" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD41" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD42" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD43" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD44" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD45" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD46" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD47" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD48" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD49" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD50" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD51" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD52" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD53" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD54" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD79" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD80" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD81" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD82" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD83" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD84" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD85" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD86" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD87" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD88" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD89" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="PAD90" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="+5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="PAD50" pad="1"/>
<contactref element="PAD53" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="PAD38" pad="1"/>
<contactref element="PAD41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="PAD87" pad="1"/>
<contactref element="PAD88" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="PAD86" pad="1"/>
<contactref element="PAD89" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="PAD80" pad="1"/>
<contactref element="PAD83" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="PAD79" pad="1"/>
<contactref element="PAD84" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD51" pad="1"/>
<contactref element="PAD52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD45" pad="1"/>
<contactref element="PAD46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD39" pad="1"/>
<contactref element="PAD40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PAD44" pad="1"/>
<contactref element="PAD47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="PAD49" pad="1"/>
<contactref element="PAD54" pad="1"/>
<contactref element="PAD43" pad="1"/>
<contactref element="PAD48" pad="1"/>
<contactref element="PAD37" pad="1"/>
<contactref element="PAD42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND3">
<contactref element="PAD81" pad="1"/>
<contactref element="PAD82" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="PAD85" pad="1"/>
<contactref element="PAD90" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D0" pad="1"/>
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
