<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.35" y1="0" x2="39.35" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.35" y1="33.96" x2="0" y2="33.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.145" y1="1.27" x2="1.905" y2="19.05" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.905" y1="19.05" x2="1.905" y2="29.21" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.905" y1="29.21" x2="5.08" y2="32.385" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="5.08" y1="32.385" x2="15.875" y2="32.385" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="15.875" y1="32.385" x2="20.32" y2="28.575" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="20.32" y1="28.575" x2="25.4" y2="33.02" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="25.4" y1="33.02" x2="34.29" y2="33.02" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="34.29" y1="33.02" x2="38.1" y2="29.21" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="38.1" y1="29.21" x2="38.1" y2="11.43" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="38.1" y1="11.43" x2="28.575" y2="1.27" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="28.575" y1="1.27" x2="17.145" y2="1.27" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10nF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1kΩ"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10kΩ"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9kΩ"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9kΩ"/>
<element name="S2" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="OMRON 6mm"/>
<element name="L1" library="fab" package="EFOBM" value="20 MHz"/>
<element name="J1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="LED" library="fab" package="LED1206FAB" value="RED"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
