<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="1.27" x2="25.07" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="1.27" x2="25.07" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="17.77" x2="1.27" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="17.77" x2="1.27" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="16.51" x2="24.13" y2="16.51" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="24.13" y1="16.51" x2="24.13" y2="2.54" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="24.13" y1="2.54" x2="23.495" y2="1.905" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="23.495" y1="1.905" x2="2.54" y2="1.905" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="2.54" y1="1.905" x2="2.54" y2="16.51" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="allegro">
<description>&lt;b&gt;Allegro MicroSystems, Inc&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.allegromicro.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-W">
<description>&lt;b&gt;3-pin SOT23W&lt;/b&gt; LH&lt;p&gt;
Source: http://www.allegromicro.com/en/Products/Packaging/pkgso2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="allegro" package="SOT23-W" value="A1302LH">
<attribute name="MF" value="ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC."/>
<attribute name="MPN" value="A1302ELHLT-T"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1457209"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="31K6638"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
