<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.35" y1="5.08" x2="31.42" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.42" y1="5.08" x2="31.42" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.42" y1="21.58" x2="6.35" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="21.58" x2="6.35" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.731" y1="21.336" x2="24.384" y2="21.336" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="24.384" y1="21.336" x2="31.115" y2="14.605" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="31.115" y1="14.605" x2="31.115" y2="5.588" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="31.115" y1="5.588" x2="6.731" y2="5.588" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="6.731" y1="5.588" x2="6.731" y2="21.336" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10nF"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9K"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="49.9K"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
