<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="115.494" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.494" y1="0" x2="115.494" y2="76.063" width="0" layer="20"/>
<wire x1="115.494" y1="76.063" x2="0" y2="76.063" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="76.063" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="48.26" x2="1.27" y2="20.32" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="1.27" y1="20.32" x2="20.32" y2="20.32" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="20.32" y1="20.32" x2="20.32" y2="0" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="20.32" y1="0" x2="115.57" y2="0" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="115.57" y1="0" x2="115.57" y2="76.2" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="115.57" y1="76.2" x2="20.32" y2="76.2" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="20.32" y1="76.2" x2="20.32" y2="48.26" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="20.32" y1="48.26" x2="1.27" y2="48.26" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C-13" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-24" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-25" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-28" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-29" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-2" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-3" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-10" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-11" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-14" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-15" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-8" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-6" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-7" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-5" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-20" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-21" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-19" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-27" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-22" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-26" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-23" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-12" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-18" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-9" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-4" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-16" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-17" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-0" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="LED-3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-15" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-11" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-14" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-12" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-13" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-17" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-16" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-0" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-18" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-19" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-20" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-21" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-23" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-22" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-24" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-29" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-25" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-28" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-26" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-4" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-27" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-5" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-6" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-7" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-9" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-8" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-10" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="C-30" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="LED-2" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-3" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-4" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-5" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-6" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-7" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-8" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-9" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-10" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-13" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-11" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-12" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-14" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-15" pad="3-GND"/>
<contactref element="C-2" pad="2"/>
<contactref element="C-3" pad="2"/>
<contactref element="C-10" pad="2"/>
<contactref element="C-11" pad="2"/>
<contactref element="C-14" pad="2"/>
<contactref element="C-15" pad="2"/>
<contactref element="C-6" pad="2"/>
<contactref element="C-7" pad="2"/>
<contactref element="C-5" pad="2"/>
<contactref element="C-13" pad="2"/>
<contactref element="C-8" pad="2"/>
<contactref element="C-12" pad="2"/>
<contactref element="C-9" pad="2"/>
<contactref element="C-4" pad="2"/>
<contactref element="LED-0" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-1" pad="3-GND"/>
<contactref element="C-1" pad="2"/>
<contactref element="C-0" pad="2"/>
<contactref element="LED-16" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-17" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-18" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-19" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-20" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-21" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-22" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-23" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-24" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-27" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-25" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-26" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-28" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-29" pad="3-GND"/>
<contactref element="C-16" pad="2"/>
<contactref element="C-17" pad="2"/>
<contactref element="C-24" pad="2"/>
<contactref element="C-25" pad="2"/>
<contactref element="C-28" pad="2"/>
<contactref element="C-29" pad="2"/>
<contactref element="C-20" pad="2"/>
<contactref element="C-21" pad="2"/>
<contactref element="C-19" pad="2"/>
<contactref element="C-27" pad="2"/>
<contactref element="C-22" pad="2"/>
<contactref element="C-26" pad="2"/>
<contactref element="C-23" pad="2"/>
<contactref element="C-18" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C-30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED-3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-3" pad="1"/>
<contactref element="LED-4" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-5" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-6" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-7" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-7" pad="1"/>
<contactref element="LED-8" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-9" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-9" pad="1"/>
<contactref element="LED-10" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-10" pad="1"/>
<contactref element="LED-11" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-11" pad="1"/>
<contactref element="LED-12" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-14" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-15" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-2" pad="1"/>
<contactref element="LED-13" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-0" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-17" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-17" pad="1"/>
<contactref element="LED-18" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-19" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-20" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-21" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-21" pad="1"/>
<contactref element="LED-23" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-23" pad="1"/>
<contactref element="LED-24" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-24" pad="1"/>
<contactref element="LED-25" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-25" pad="1"/>
<contactref element="LED-26" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-28" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-29" pad="1-VDD"/>
<contactref element="LED-16" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-16" pad="1"/>
<contactref element="LED-27" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C-30" pad="1"/>
<contactref element="C-6" pad="1"/>
<contactref element="C-5" pad="1"/>
<contactref element="C-8" pad="1"/>
<contactref element="C-15" pad="1"/>
<contactref element="C-14" pad="1"/>
<contactref element="C-12" pad="1"/>
<contactref element="C-13" pad="1"/>
<contactref element="C-0" pad="1"/>
<contactref element="C-1" pad="1"/>
<contactref element="C-18" pad="1"/>
<contactref element="C-19" pad="1"/>
<contactref element="C-20" pad="1"/>
<contactref element="C-29" pad="1"/>
<contactref element="C-28" pad="1"/>
<contactref element="C-27" pad="1"/>
<contactref element="C-26" pad="1"/>
<contactref element="LED-22" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED-3" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-4" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED-4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-5" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED-5" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-6" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED-2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED-6" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-7" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED-7" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-8" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED-8" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-9" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED-9" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-10" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED-11" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED-10" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED-11" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-12" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED-12" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-13" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED-13" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-14" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED-14" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-15" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED-0" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-1" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED-1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-2" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LED-17" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-18" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED-18" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-19" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED-19" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-20" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="LED-16" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-17" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="LED-20" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-21" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LED-21" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-22" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="LED-22" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-23" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LED-23" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-24" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="LED-25" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED-24" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="LED-25" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-26" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="LED-26" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-27" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="LED-27" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-28" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED-28" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-29" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LED-16" pad="4-DIN"/>
<contactref element="LED-15" pad="2-DOUT"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="LED-0" pad="4-DIN"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
