<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100.381" y2="-0.127" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.381" y1="-0.127" x2="100.381" y2="86.223" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.381" y1="86.223" x2="0" y2="86.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="86.35" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="16.891" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="16.891" x2="0.127" y2="17.018" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0.127" y1="17.018" x2="99.695" y2="17.018" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="99.695" y1="17.018" x2="100.076" y2="17.399" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="100.076" y1="17.399" x2="100.076" y2="0.254" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="100.076" y1="0.254" x2="99.949" y2="0.127" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="99.949" y1="0.127" x2="0.127" y2="0.127" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0.127" y1="0.127" x2="0" y2="0" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="17.78" x2="0" y2="66.548" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="66.548" x2="0" y2="82.296" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="82.296" x2="0.127" y2="82.423" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0.127" y1="82.423" x2="99.949" y2="82.423" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="99.949" y1="82.423" x2="100.203" y2="82.677" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="100.203" y1="82.677" x2="100.203" y2="66.675" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="100.203" y1="66.675" x2="100.203" y2="17.272" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="100.203" y1="17.272" x2="99.949" y2="17.018" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0.127" y1="33.655" x2="99.695" y2="33.655" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="99.695" y1="33.655" x2="100.33" y2="34.29" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="-0.127" y1="50.038" x2="100.33" y2="50.038" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="100.33" y1="50.038" x2="100.457" y2="50.165" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="0" y1="66.548" x2="100.076" y2="66.548" width="1.016" layer="46"/>
<wire x1="100.076" y1="66.548" x2="100.203" y2="66.675" width="1.016" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C-0" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-2" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-3" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-30" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-4" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-5" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-6" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-7" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-8" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="C-9" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="LED-0" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-2" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-3" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-4" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-5" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-6" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-7" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-8" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="LED-9" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$5" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$6" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$7" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$8" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$9" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$10" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="LED-2" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-3" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-4" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-5" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-6" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-7" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-8" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-9" pad="3-GND"/>
<contactref element="C-2" pad="2"/>
<contactref element="C-3" pad="2"/>
<contactref element="C-6" pad="2"/>
<contactref element="C-7" pad="2"/>
<contactref element="C-5" pad="2"/>
<contactref element="C-8" pad="2"/>
<contactref element="C-9" pad="2"/>
<contactref element="C-4" pad="2"/>
<contactref element="LED-0" pad="3-GND"/>
<contactref element="LED-1" pad="3-GND"/>
<contactref element="C-1" pad="2"/>
<contactref element="C-0" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="C-30" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LED-3" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-3" pad="1"/>
<contactref element="LED-4" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-4" pad="1"/>
<contactref element="LED-5" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-5" pad="1"/>
<contactref element="LED-6" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-6" pad="1"/>
<contactref element="LED-7" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-7" pad="1"/>
<contactref element="LED-8" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-8" pad="1"/>
<contactref element="LED-9" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-9" pad="1"/>
<contactref element="LED-2" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-2" pad="1"/>
<contactref element="LED-0" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-0" pad="1"/>
<contactref element="LED-1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C-1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C-30" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="4"/>
<contactref element="U$8" pad="4"/>
<contactref element="U$9" pad="4"/>
<contactref element="U$10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED-4" pad="4-DIN"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED-4" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-5" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED-6" pad="4-DIN"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED-2" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-3" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED-6" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-7" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED-7" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="U$9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED-8" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-9" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED-0" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="LED-1" pad="4-DIN"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED-2" pad="4-DIN"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="LED-0" pad="4-DIN"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED-1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED-3" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED-5" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED-8" pad="4-DIN"/>
<contactref element="U$8" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
