<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,54/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="st-microelectronics">
<description>&lt;b&gt;ST Microelectronics Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Microcontrollers,  I2C components, linear devices&lt;p&gt;
http://www.st.com&lt;p&gt;
&lt;i&gt;Include st-microelectronics-2.lbr, st-microelectronics-3.lbr.&lt;p&gt;&lt;/i&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BATTERY1" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="BATTERY2" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
<element name="BUTTON1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="MOTOR" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
<element name="SV5" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="TURN_SWITCH" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="IC1" library="st-microelectronics" package="DIL16" value="L293D">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="L293D"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9589619"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="56P8249"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="7"/>
<contactref element="TURN_SWITCH" pad="3"/>
<contactref element="BATTERY2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="BUTTON1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="BUTTON1" pad="2"/>
<contactref element="SV5" pad="8"/>
<contactref element="TURN_SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PIN9">
<contactref element="SV5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN3">
<contactref element="SV5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN2">
<contactref element="SV5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIN5">
<contactref element="SV5" pad="6"/>
<contactref element="BUTTON1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIN4">
<contactref element="SV5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PINA0">
<contactref element="SV5" pad="4"/>
<contactref element="TURN_SWITCH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BCK">
<contactref element="MOTOR" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="MOTOR" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="BATTERY1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MOTOR" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="MOTOR" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
