<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN-5V" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VREG3.3V" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT-3.3V" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CTS">
<contactref element="IN-5V" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IN-5V" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IN-5V" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="IN-5V" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND-OUT">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="OUT-3.3V" pad="3"/>
<contactref element="OUT-3.3V" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="VREG3.3V" pad="1"/>
<contactref element="IN-5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC-IN">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IN-5V" pad="3"/>
<contactref element="VREG3.3V" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC-OUT">
<contactref element="OUT-3.3V" pad="1"/>
<contactref element="OUT-3.3V" pad="2"/>
<contactref element="VREG3.3V" pad="2"/>
<contactref element="VREG3.3V" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
