<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.7" y1="3.81" x2="63.17" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="3.81" x2="63.17" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="57.14" x2="12.7" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="57.14" x2="12.7" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="Z-POWER-LED-PCB-TYPE">
<description>&lt;b&gt;Z-Power LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.seoulsemicon.co.kr .. X42182.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="Z-POWER-LED-PCB-TYPE" value="Z-POWER-LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="-">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
