<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<schematic>
<libraries>
<library name="RepRapjr">
<packages>
<package name="A4988BREAKOUT">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="A4988BREAKOUT">
<pin name="EN" direction="in"/>
<pin name="MS1" direction="in"/>
<pin name="MS2" direction="in"/>
<pin name="MS3" direction="in"/>
<pin name="RST" direction="in"/>
<pin name="SLEEP" direction="in"/>
<pin name="STEP" direction="in"/>
<pin name="DIR" direction="in"/>
<pin name="GND@1" direction="pwr"/>
<pin name="VDD" direction="pwr"/>
<pin name="1B" direction="out"/>
<pin name="1A" direction="out"/>
<pin name="2A" direction="out"/>
<pin name="2B" direction="out"/>
<pin name="GND@0" direction="pwr"/>
<pin name="VMOT" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="A4988BREAKOUT">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A4988BREAKOUT"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="A4988BREAKOUT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1A" pad="1A"/>
<connect gate="G$1" pin="1B" pad="1B"/>
<connect gate="G$1" pin="2A" pad="2A"/>
<connect gate="G$1" pin="2B" pad="2B"/>
<connect gate="G$1" pin="DIR" pad="DIR"/>
<connect gate="G$1" pin="EN" pad="EN"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@0" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="GND@0"/>
<connect gate="G$1" pin="MS1" pad="MS1"/>
<connect gate="G$1" pin="MS2" pad="MS2"/>
<connect gate="G$1" pin="MS3" pad="MS3"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="RST"/>
<connect gate="G$1" pin="SLEEP" pad="SLP"/>
<connect gate="G$1" pin="STEP" pad="STEP"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="VDD"/>
<connect gate="G$1" pin="VMOT" pad="VMOT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="ARDUINOR3">
<description>The new Arduino R3 'classic' adds duplicate I2C pins and an IORef pin (and an unused pin</description>
</package>
<package name="ARDUINOR3-BPLACE">
</package>
<package name="CT3216">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="CT6032">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="CT7343">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip
tantalum</description>
</package>
<package name="B45181A">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 5 x 5 mm, rectangle, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="B45181B">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 7.6 x 5 mm, rectangle, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="B45181C">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 12.7 x 7.6 mm, rectangle, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="B45181D">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 12.5 x 12.5 mm, rectangle, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="TT2D4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TT2D4L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 4 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TT2D5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TT2D6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 6 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TT2D6L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 6 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TT2D7L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 7 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TT2D7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 7 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="TT5D10">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 10 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D11">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 11 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D11L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 11 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 6 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D6L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 6 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 7 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D7L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 7 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 9 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TT5D9L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 9 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="ETR1">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="ETR2">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="ETR3">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="ETR4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="ETR5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
rectangle, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="P128-35">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="P128-40">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="P128-50">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="P128-60">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="TAP5-45">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 4.5 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TAP5-50">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.0 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TAP5-70">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 7.0 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TAP5-60">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 6.0 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="TAP5-80">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 8.0 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="085CS_1R">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; reflow soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="085CS_1W">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="085CS_1AR">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; reflow soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="085CS_1AW">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Standard 085 CS&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="139CLL-2R">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; reflow soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="139CLL-2W">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="139CLL-3R">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; reflow soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="139CLL-3W">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt; wave soldering&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life 139 CLL&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="140CLH-0810">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Long life base plate, High temperature 140 CLH&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="140CLH-1010">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Long life base plate, High temperature 140 CLH&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="140CLH-1014">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Long life base plate, High temperature 140 CLH&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="150CLZ-0810">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Long life base plate, very low impedance 150 CLZ&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="150CLZ-1010">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Long life base plate, very low impedance 150 CLZ&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="150CLZ-1014">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors SMD (Chip)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Long life base plate, very low impedance 150 CLZ&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-0405">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-0505">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-0605">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-0807">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-0810">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-1010">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-1012">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="153CLV-1014">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SMD (Chip) Long Life Vertical 153 CLV&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="175TMP-0808">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
High Temperature solid electrolytic SMD 175 TMP&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="175TMP-0810">
<description>&lt;b&gt;Aluminum electrolytic capacitors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
High Temperature solid electrolytic SMD 175 TMP&lt;p&gt;
http://www.bccomponents.com/</description>
</package>
<package name="A/3216-18R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET S / EIA 3216-12</description>
</package>
<package name="A/3216-18W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET A / EIA 3216-18 Wave solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET S / EIA 3216-12</description>
</package>
<package name="B/3528-21R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET T / EIA 3528-12</description>
</package>
<package name="B/3528-21W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Wave solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET T / EIA 3528-12</description>
</package>
<package name="C/6032-28R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET C / EIA 6032-28 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET U / EIA 6032-15</description>
</package>
<package name="C/6032-28W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET C / EIA 6032-28 Wafe solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET U / EIA 6032-15</description>
</package>
<package name="D/7343-31R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Reflow solder</description>
</package>
<package name="D/7343-31W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Wafe solder</description>
</package>
<package name="E/7260-38R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET E / EIA 7260-38 Reflow solder&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E/7260-38W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET E / EIA 7260-38 Wafe solder&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R/2012-12R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET R/EIA 2012-12 Reflow solder&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R/2012-12W">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET R/EIA 2012-12 Wafe solder&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_A">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package A&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_B">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package B&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package C&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_E">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package E&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_F">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package F&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PANASONIC_G">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package G&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="E1,8-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 1.8 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="EB20D">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.16 mm, diameter 20 mm</description>
</package>
<package name="EB22,5D">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.16 mm, diameter 22.5 mm</description>
</package>
<package name="EB25D">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.16 mm, diameter 25 mm</description>
</package>
<package name="EB30D">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.16 mm, diameter 30 mm</description>
</package>
<package name="EB35D">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 10.16 mm, diameter 35 mm</description>
</package>
<package name="E15-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E15-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E15-9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 15.24 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E2-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5RE">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 4 mm,</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-4R">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="E22-10">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 10 mm</description>
</package>
<package name="E22-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E22-9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 22.86 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="E25-10">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 25.4 mm, diameter 10 mm</description>
</package>
<package name="E25-9">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 25.4 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-10">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 10 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="E30-10">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 30.48 mm, diameter 10 mm</description>
</package>
<package name="E30-12">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 30.48 mm, diameter 12 mm</description>
</package>
<package name="E30-16">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 30.48 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="E35-12">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 35.56 mm, diameter 12 mm</description>
</package>
<package name="E35-14">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 30.48 mm, diameter 14 mm</description>
</package>
<package name="E35-16">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 30.48 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="E35-18">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 30.48 mm, diameter 18 mm</description>
</package>
<package name="E45-16">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 45.72 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="E45-18">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 45.72 mm, diameter 18 mm</description>
</package>
<package name="E45-21">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 45.72 mm, diameter 21 mm</description>
</package>
<package name="E45-22">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 45.72 mm, diameter 22 mm</description>
</package>
<package name="E45-25">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 45.72 mm, diameter 25 mm</description>
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
<package name="E5-13">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 13 mm</description>
</package>
<package name="E5-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.05 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="E5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E5-8,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 8.5 mm</description>
</package>
<package name="E5R">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 9 mm</description>
</package>
<package name="E50-25">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 50 mm, diameter 25 mm</description>
</package>
<package name="E50-30">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 50 mm, diameter 30 mm</description>
</package>
<package name="E55-25">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 55 mm, diameter 25 mm</description>
</package>
<package name="E55-30">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 55 mm, diameter 30 mm</description>
</package>
<package name="E7,5-16">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
<package name="E7,5-18">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 18 mm</description>
</package>
<package name="TT2D5L">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
diameter 5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ARDUINOR3">
<pin name="D0"/>
<pin name="D1"/>
<pin name="D2"/>
<pin name="D3"/>
<pin name="D4"/>
<pin name="D5"/>
<pin name="D6"/>
<pin name="D7"/>
<pin name="D8"/>
<pin name="D9"/>
<pin name="D10"/>
<pin name="D11"/>
<pin name="D12"/>
<pin name="D13"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="AREF"/>
<pin name="A5/SCL"/>
<pin name="A4/SDA"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="VIN" direction="pwr"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="5V" direction="pwr"/>
<pin name="3V" direction="pwr"/>
<pin name="/RESET"/>
<pin name="IOREF" direction="out"/>
<pin name="RESERVED" direction="nc"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
</symbol>
<symbol name="CPOL-US">
<pin name="+" direction="pas"/>
<pin name="-" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ARDUINOR3" prefix="U">
<description>This is a new object for the new Arduino R3 - with extra pins that you may want to use (such as IOref, and duplicated A4/A5</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ARDUINOR3"/>
</gates>
<devices>
<device name="-DIMENSION" package="ARDUINOR3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="3V" pad="3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/SDA" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/SCL" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="D0"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="IOREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="RESERVED"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-BPLACE" package="ARDUINOR3-BPLACE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="/RESET" pad="RESET"/>
<connect gate="G$1" pin="3V" pad="3V"/>
<connect gate="G$1" pin="5V" pad="5V"/>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/SDA" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/SCL" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="AREF" pad="AREF"/>
<connect gate="G$1" pin="D0" pad="D0"/>
<connect gate="G$1" pin="D1" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="D11" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="D12" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="D13" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="D2" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="D8" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="D9" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="GND1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="GND2"/>
<connect gate="G$1" pin="IOREF" pad="IOREF"/>
<connect gate="G$1" pin="RESERVED" pad="RESERVED"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="VIN" pad="VIN"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CPOL-US" prefix="C" uservalue="yes">
<description>&lt;B&gt;POLARIZED CAPACITOR&lt;/B&gt;, American symbol</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CPOL-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="CT3216" package="CT3216">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CT3528" package="CT3528">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CT6032" package="CT6032">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="CT7343" package="CT7343">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B45181A" package="B45181A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B45181B" package="B45181B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B45181C" package="B45181C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B45181D" package="B45181D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D4" package="TT2D4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D4L" package="TT2D4L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D5" package="TT2D5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D6" package="TT2D6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D6L" package="TT2D6L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D7L" package="TT2D7L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D7" package="TT2D7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D10" package="TT5D10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D11" package="TT5D11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D11L" package="TT5D11L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT6D6" package="TT5D6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D6L" package="TT5D6L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D7" package="TT5D7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D7L" package="TT5D7L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D9" package="TT5D9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT5D9L" package="TT5D9L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ETR1" package="ETR1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ETR2" package="ETR2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ETR3" package="ETR3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ETR4" package="ETR4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="ETR5" package="ETR5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P128-35" package="P128-35">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P128-40" package="P128-40">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P128-50" package="P128-50">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P128-60" package="P128-60">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TAP5-45" package="TAP5-45">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TAP5-50" package="TAP5-50">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TAP5-70" package="TAP5-70">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TAP5-60" package="TAP5-60">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TAP5-80" package="TAP5-80">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="085CS-1R" package="085CS_1R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="085CS-1W" package="085CS_1W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="085CS-1AR" package="085CS_1AR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="085CS-1AW" package="085CS_1AW">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="139CLL-2R" package="139CLL-2R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="139CLL-2W" package="139CLL-2W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="139CLL-3R" package="139CLL-3R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="139CLL-3W" package="139CLL-3W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="140CLH-0810" package="140CLH-0810">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="140CLH-1010" package="140CLH-1010">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="140CLH-1014" package="140CLH-1014">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150CLZ-0810" package="150CLZ-0810">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150CLZ-1010" package="150CLZ-1010">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="150CLZ-1014" package="150CLZ-1014">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-0405" package="153CLV-0405">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-0505" package="153CLV-0505">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-0605" package="153CLV-0605">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-0807" package="153CLV-0807">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-0810" package="153CLV-0810">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-1010" package="153CLV-1010">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-1012" package="153CLV-1012">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="153CLV-1014" package="153CLV-1014">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="175TMP-0808" package="175TMP-0808">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="175TMP-0810" package="175TMP-0810">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A/3216-18R" package="A/3216-18R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A/3216-18W" package="A/3216-18W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B/3528-21R" package="B/3528-21R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B/3528-21W" package="B/3528-21W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C/6032-28R" package="C/6032-28R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C/6032-28W" package="C/6032-28W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D/7343-31R" package="D/7343-31R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D/7343-31W" package="D/7343-31W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E/7260-38R" package="E/7260-38R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E/7260-38W" package="E/7260-38W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R/2012-12R" package="R/2012-12R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="R/2012-12W" package="R/2012-12W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="A" package="PANASONIC_A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="B" package="PANASONIC_B">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="C" package="PANASONIC_C">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D" package="PANASONIC_D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E" package="PANASONIC_E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="F" package="PANASONIC_F">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="G" package="PANASONIC_G">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E1.8-4" package="E1,8-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E10-20" package="EB20D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E10-22.5" package="EB22,5D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E10-25" package="EB25D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E10-30" package="EB30D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E10-35" package="EB35D">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E15-5AXIAL" package="E15-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E15-6AXIAL" package="E15-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E15-9AXIAL" package="E15-9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2,5-6E" package="E2,5-6E">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2-4" package="E2-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2-5" package="E2-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2.5-4V" package="E2,5RE">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2.5-5" package="E2,5-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2.5-5V" package="E2,5-4R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2.5-6" package="E2,5-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E2.5-7" package="E2,5-7">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E22-10AXIAL" package="E22-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E22-6AXIAL" package="E22-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E22-9AXIAL" package="E22-9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E25-10AXIAL" package="E25-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E25-9AXIAL" package="E25-9">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E3.5-10" package="E3,5-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E3.5-8" package="E3,5-8">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E30-10AXIAL" package="E30-10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E30-12AXIAL" package="E30-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E30-16AXIAL" package="E30-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E35-12AXIAL" package="E35-12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E35-14AXIAL" package="E35-14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E35-16AXIAL" package="E35-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E35-18AXIAL" package="E35-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E45-16AXIAL" package="E45-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E45-18AXIAL" package="E45-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E45-21AXIAL" package="E45-21">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E45-22AXIAL" package="E45-22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E45-25AXIAL" package="E45-25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E5-10.5" package="E5-10,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E5-13" package="E5-13">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E5-4" package="E5-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E5-5" package="E5-5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E5-6" package="E5-6">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E5-8.5" package="E5-8,5">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E5-9VAXIAL" package="E5R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E50-25AXIAL" package="E50-25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E50-30AXIAL" package="E50-30">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E55-25AXIAL" package="E55-25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E55-30AXIAL" package="E55-30">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E7.5-16" package="E7,5-16">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="E7.5-18" package="E7,5-18">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TT2D5L" package="TT2D5L">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="G$1" pin="-" pad="-"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1_05X2MM">
<description>CON-M-1X5-200</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="PINHD4">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="PINHD5">
<pin name="1" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="2" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="3" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="4" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="5" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="PINHD-1X4" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X04">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="1X04/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PINHD-1X5" prefix="JP" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="PINHD5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X05">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="/90" package="1X05/90">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5X2MM" package="1_05X2MM">
<connects>
<connect gate="A" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
<library name="Seeed-OPL-Connector">
<packages>
<package name="DCJ3P-14.2X11.0X9.0MM">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="POWER-JACK-DC">
<pin name="+"/>
<pin name="-"/>
<pin name="CDN"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CONN-POWER-JACK-2.1MM(DC-005)" prefix="J" uservalue="yes">
<description>320120003</description>
<gates>
<gate name="JACK" symbol="POWER-JACK-DC"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DCJ3P-14.2X11.0X9.0MM">
<connects>
<connect gate="JACK" pin="+" pad="+"/>
<connect gate="JACK" pin="-" pad="-1"/>
<connect gate="JACK" pin="CDN" pad="-2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="MPN" value="DC-005"/>
<attribute name="VALUE" value="DC-005"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<parts>
<part name="U$1" library="RepRapjr" deviceset="A4988BREAKOUT" device=""/>
<part name="U1" library="adafruit" deviceset="ARDUINOR3" device="-DIMENSION"/>
<part name="C1" library="adafruit" deviceset="CPOL-US" device="E2,5-6E"/>
<part name="J1" library="Seeed-OPL-Connector" deviceset="CONN-POWER-JACK-2.1MM(DC-005)" device="" value="DC-005"/>
<part name="JP5" library="pinhead" deviceset="PINHD-1X4" device=""/>
<part name="JP1" library="pinhead" deviceset="PINHD-1X5" device=""/>
</parts>
<sheets>
<sheet>
<plain>
</plain>
<busses>
</busses>
<nets>
<net name="N$1">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="GND1"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GND@0"/>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="GND2"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="GND@1"/>
<pinref part="C1" gate="G$1" pin="-"/>
<pinref part="J1" gate="JACK" pin="CDN"/>
<pinref part="J1" gate="JACK" pin="-"/>
<pinref part="JP1" gate="A" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$2">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="VMOT"/>
<pinref part="C1" gate="G$1" pin="+"/>
<pinref part="J1" gate="JACK" pin="+"/>
</segment>
</net>
<net name="N$3">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="5V"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="VDD"/>
<pinref part="JP1" gate="A" pin="5"/>
</segment>
</net>
<net name="N$5">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D8"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="DIR"/>
</segment>
</net>
<net name="N$6">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D9"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="STEP"/>
</segment>
</net>
<net name="N$7">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="SLEEP"/>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="RST"/>
</segment>
</net>
<net name="N$8">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D7"/>
</segment>
</net>
<net name="N$9">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D6"/>
</segment>
</net>
<net name="N$10">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D5"/>
</segment>
</net>
<net name="N$11">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$12">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$13">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$14">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$15">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D0"/>
</segment>
</net>
<net name="N$16">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="SCL"/>
</segment>
</net>
<net name="N$17">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="SDA"/>
</segment>
</net>
<net name="N$18">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="AREF"/>
</segment>
</net>
<net name="N$19">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D13"/>
</segment>
</net>
<net name="N$20">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D12"/>
</segment>
</net>
<net name="N$21">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D11"/>
</segment>
</net>
<net name="N$22">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="D10"/>
</segment>
</net>
<net name="N$23">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="3V"/>
</segment>
</net>
<net name="N$24">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="/RESET"/>
</segment>
</net>
<net name="N$25">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="IOREF"/>
</segment>
</net>
<net name="N$26">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="RESERVED"/>
</segment>
</net>
<net name="N$27">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A5/SCL"/>
</segment>
</net>
<net name="N$28">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A4/SDA"/>
</segment>
</net>
<net name="N$29">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$30">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$31">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$32">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="A0"/>
<pinref part="JP1" gate="A" pin="3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$39">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="VIN"/>
</segment>
</net>
<net name="N$34">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="2B"/>
<pinref part="JP5" gate="A" pin="1"/>
</segment>
</net>
<net name="N$35">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="2A"/>
<pinref part="JP5" gate="A" pin="2"/>
</segment>
</net>
<net name="N$36">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="1A"/>
<pinref part="JP5" gate="A" pin="3"/>
</segment>
</net>
<net name="N$37">
<segment>
<pinref part="U$1" gate="G$1" pin="1B"/>
<pinref part="JP5" gate="A" pin="4"/>
</segment>
</net>
<net name="N$4">
<segment>
<pinref part="U1" gate="G$1" pin="GND"/>
</segment>
</net>
</nets>
</sheet>
</sheets>
</schematic>
</drawing>
</eagle>
