<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="6.0325" x2="36.81" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.81" y1="6.35" x2="36.81" y2="36.195" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.81" y1="36.195" x2="5.08" y2="35.8775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="35.8775" x2="5.08" y2="6.0325" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CAP1" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CLOCK" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="FTDI" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="CAP1" pad="1"/>
<contactref element="RES1" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="CAP1" pad="2"/>
<contactref element="CLOCK" pad="2"/>
<contactref element="ISP" pad="6"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="CLOCK" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="CLOCK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="RES1" pad="1"/>
<contactref element="ISP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISP" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="ISP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BTN">
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PIN11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
