<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="10.668" x2="68.504" y2="10.922" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.504" y1="10.922" x2="68.25" y2="52.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.25" y1="52.06" x2="8.89" y2="51.552" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="51.552" x2="8.89" y2="10.668" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.532" y1="17.272" x2="65.532" y2="16.764" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="36.068" x2="13.97" y2="36.322" width="0.3048" layer="20"/>
<polygon width="0.3048" layer="46">
<vertex x="16.764" y="22.098" curve="-90"/>
<vertex x="13.97" y="24.892"/>
<vertex x="13.97" y="36.068"/>
<vertex x="13.97" y="38.862" curve="-90"/>
<vertex x="16.256" y="41.148"/>
<vertex x="29.21" y="41.148"/>
<vertex x="29.21" y="42.926" curve="-90"/>
<vertex x="35.306" y="49.022"/>
<vertex x="62.484" y="49.022" curve="-90"/>
<vertex x="65.532" y="45.974"/>
<vertex x="65.532" y="17.272" curve="-90"/>
<vertex x="61.976" y="13.716"/>
<vertex x="31.75" y="13.716" curve="-90"/>
<vertex x="29.464" y="16.002"/>
<vertex x="29.464" y="21.59" curve="90"/>
<vertex x="28.956" y="22.098"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
