<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.35" y1="20.32" x2="55.86" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.86" y1="20.32" x2="55.86" y2="65.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.86" y1="65.71" x2="6.35" y2="65.71" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="65.71" x2="6.35" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<polygon width="0.3048" layer="46">
<vertex x="16.51" y="25.4"/>
<vertex x="44.45" y="25.4"/>
<vertex x="48.26" y="29.21"/>
<vertex x="52.07" y="33.02"/>
<vertex x="52.07" y="34.29"/>
<vertex x="52.07" y="60.96"/>
<vertex x="49.53" y="63.5"/>
<vertex x="29.21" y="63.5"/>
<vertex x="24.13" y="58.42"/>
<vertex x="20.32" y="54.61"/>
<vertex x="13.97" y="54.61"/>
<vertex x="10.16" y="50.8"/>
<vertex x="10.16" y="49.53"/>
<vertex x="10.16" y="27.94"/>
<vertex x="12.7" y="25.4"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BTN" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="BTN" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BTN">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="BTN" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
