<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.286" y1="14.478" x2="63.17" y2="14.732" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="14.732" x2="63.17" y2="68.57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="68.57" x2="2.286" y2="68.57" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.286" y1="68.57" x2="2.286" y2="14.478" width="0" layer="20"/>
<text>Gillou Motor</text>
<polygon width="0.4064" layer="46">
<vertex x="10.922" y="55.88"/>
<vertex x="10.922" y="26.162"/>
<vertex x="16.256" y="20.828"/>
<vertex x="50.8" y="20.828"/>
<vertex x="55.372" y="25.4"/>
<vertex x="55.372" y="56.388"/>
<vertex x="50.546" y="61.214"/>
<vertex x="47.244" y="61.214"/>
<vertex x="47.244" y="63.5"/>
<vertex x="46.99" y="63.754"/>
<vertex x="30.734" y="63.754"/>
<vertex x="30.734" y="61.214"/>
<vertex x="16.256" y="61.214"/>
</polygon>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="fab" package="LED1206FAB" value="MOTOR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value="diode">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="10uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MOTOR">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
