<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="14.986" y1="22.606" x2="76.632" y2="22.352" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.632" y1="22.352" x2="76.632" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="76.632" y1="57.14" x2="15.24" y2="57.394" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="57.394" x2="14.986" y2="22.606" width="0" layer="20"/>
<polygon width="0.3048" layer="46">
<vertex x="17.526" y="50.546"/>
<vertex x="17.526" y="50.8"/>
<vertex x="24.892" y="50.8"/>
<vertex x="24.892" y="55.372"/>
<vertex x="74.168" y="55.372"/>
<vertex x="74.168" y="26.162"/>
<vertex x="25.4" y="26.162"/>
<vertex x="25.4" y="30.988"/>
<vertex x="17.526" y="30.988"/>
<vertex x="17.526" y="31.242"/>
</polygon>
<text>Wifi Board</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP12E-SMD">
<description>ESP8266 Module 12E</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="esp8266modules" package="ESP12E-SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="fab" package="SOT223" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="VREG-08170"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="RXD0"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="TXD0"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="VCC"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="RESET"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO0"/>
<contactref element="U1" pad="GPIO2"/>
<contactref element="U1" pad="CH_PD"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
