<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.74498125" y1="38.2422375" x2="65.473896875" y2="38.2422375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65.473896875" y1="38.2422375" x2="66.469578125" y2="93.7516" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.469578125" y1="93.7516" x2="-0.7493" y2="93.7516" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.7493" y1="93.7516" x2="-1.74498125" y2="38.2422375" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="myFab">
<packages>
<package name="SOIC14_ATTTINY44">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X3PINHEADER">
</package>
<package name="SOLDERJUMPER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-1">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06SMD/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
<package name="1X04SMD/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54 90°</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="myFab" package="SOIC14_ATTTINY44" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="myFab" package="2X3PINHEADER" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead-1" package="1X06SMD/90" value="Pines">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R0" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$12" library="myFab" package="SOLDERJUMPER" value="SOLDER_JUMPER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead-1" package="1X04SMD/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead-1" package="1X04SMD/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="myFab" package="SOLDERJUMPER" value="SOLDER_JUMPER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="RST"/>
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ECHO">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TRIG">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R0" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="VCC"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$12" pad="1"/>
<contactref element="U$12" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
