<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="28.194" y1="52.578" x2="43.942" y2="52.832" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="24.384" y1="50.038" x2="24.638" y2="9.398" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="45.974" y1="51.308" x2="45.974" y2="10.668" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="24.638" y1="9.398" x2="26.924" y2="8.128" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="26.924" y1="8.128" x2="42.164" y2="8.128" width="0.002540625" layer="20"/>
<wire x1="28.194" y1="52.578" x2="24.384" y2="50.038" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="45.974" y1="51.308" x2="43.942" y2="52.832" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="42.164" y1="8.128" x2="45.974" y2="10.668" width="0.002540625" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="myFab">
<packages>
<package name="2X3PINHEADER">
</package>
<package name="SOIC14_ATTTINY44">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOLDERJUMPER">
</package>
<package name="USB_MINIB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="PC56H19_V0">
<description>&lt;b&gt;Lextar&lt;/b&gt; white SMD LED&lt;p&gt;
Source: PC56H19_20150317.pdf&lt;br&gt;
www.lextar.com</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="R0" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-UNPOLARIZEDFAB">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="fab" package="SOD123" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="myFab" package="SOIC14_ATTTINY44" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="myFab" package="2X3PINHEADER" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEDROJO" library="led" package="PC56H19_V0" value="PC56H19_V0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LEDVERDE" library="led" package="PC56H19_V0" value="PC56H19_V0">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R500LEDVERDE" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1000LEDROJO" library="fab" package="R1206FAB" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$12" library="myFab" package="SOLDERJUMPER" value="SOLDER_JUMPER"/>
<element name="U$2" library="myFab" package="SOLDERJUMPER" value="SOLDER_JUMPER">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="myFab" package="USB_MINIB" value="USB_MINIB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="R4">
<contactref element="R0" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="VCC"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LEDROJO" pad="4"/>
<contactref element="LEDROJO" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="V"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D2" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="D2" pad="ANODE"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="GND"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R500LEDVERDE" pad="2"/>
<contactref element="R1000LEDROJO" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="RST"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="LEDVERDE" pad="3"/>
<contactref element="LEDVERDE" pad="1"/>
<contactref element="R500LEDVERDE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LEDROJO" pad="3"/>
<contactref element="LEDROJO" pad="1"/>
<contactref element="R1000LEDROJO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="MISO"/>
<contactref element="LEDVERDE" pad="2"/>
<contactref element="LEDVERDE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
