<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.607059375" y1="41.978578125" x2="45.161196875" y2="41.77538125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.161196875" y1="41.77538125" x2="44.9605375" y2="1.214121875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.9605375" y1="1.214121875" x2="0.6096" y2="1.0134625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.6096" y1="1.0134625" x2="0.607059375" y2="41.978578125" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="atmega8">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ng">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06-SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="2,54/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmega8" package="TQFP32-08" value="ATMEGA48/88/168-AU"/>
<element name="R1" library="ng" package="1206" value="10k"/>
<element name="S1" library="ng" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="R2" library="ng" package="1206" value="499"/>
<element name="LED" library="ng" package="1206" value=""/>
<element name="C2" library="ng" package="1206" value="1uf"/>
<element name="C3" library="ng" package="1206" value=".1uf"/>
<element name="C4" library="ng" package="1206" value="10uf"/>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06-SMD" value=""/>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value=".1uf"/>
<element name="U$2" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOREFOB">
<attribute name="VARIANT" value=""/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="2,54/0,9" value="WIREPAD2,54/0,9"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="SV4" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="SV4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="SV4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
