<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="29.21" x2="41.58" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="29.21" x2="41.58" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="43.17" x2="3.81" y2="43.17" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="43.17" x2="3.81" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="2K"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="2K"/>
<element name="IN5" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="OUT3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="0K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3.3V">
<contactref element="IN5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IN5" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IN5" pad="4"/>
<contactref element="OUT3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="OUT3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="OUT3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="OUT3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
