<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.1" y1="17.8" x2="68" y2="18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68" y1="18" x2="68" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68" y1="55" x2="7.1" y2="55.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.1" y1="55.1" x2="7.1" y2="17.8" width="0" layer="20"/>
<text>448</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="TQFP32-08THIN">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="TQFP32-08THIN" value="ATMEGA88-THIN"/>
<element name="J3I/O" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="1K"/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="20MHZ" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="J4" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1 uF"/>
<element name="J2" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="J1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="J5" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="0K"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="10K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="20MHZ" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="20MHZ" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="20MHZ" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="J3I/O" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="J3I/O" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="J3I/O" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="ADC5">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="ADC3">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="J3I/O" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="J3I/O" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ADC0">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="J3I/O" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC2">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC4">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC6">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADC7">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
