<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-16.764" y1="15.748" x2="63.17" y2="15.748" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="15.748" x2="63.17" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.17" y1="46.98" x2="-16.764" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-16.764" y1="46.98" x2="-16.764" y2="15.748" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2021">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2041">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 4 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1mF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="linear" package="SOT223" value="LM340MP-05"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2021" value="22-23-2021">
<attribute name="MPN" value="22-23-2021"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462926"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25C3832"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
</element>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1mF"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
