<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="79.68" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.68" y1="0" x2="79.68" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="79.68" y1="67.3" x2="0" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="67.3" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="01_fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="P-LCC-4">
<description>&lt;b&gt;Power TOPLED®&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LA_LO_LA_LY E67B.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="01_fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="IC1" library="01_fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="LED2" library="led" package="P-LCC-4" value="rgb led 1.8v"/>
<element name="R1" library="01_fab" package="R1206FAB" value="1000"/>
<element name="R2" library="01_fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="S1" library="01_fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S2" library="01_fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="S3" library="01_fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="U$2" library="01_fab" package="EFOBM" value="RESONATOR 20 mhz"/>
<element name="U$3" library="01_fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$4" library="01_fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R3" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R4" library="01_fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="R5" library="01_fab" package="R1206FAB" value="500"/>
<element name="R6" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R7" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R9" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R11" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R14" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R15" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R16" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R17" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R12" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R18" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R8" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R10" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R13" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R19" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R20" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R21" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R22" library="01_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PAUL1">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="S3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED2" pad="C@4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED2" pad="C@1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED2" pad="C@3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
