<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>HEART</text>
<text>LIGHT</text>
<text>LIGHT</text>
<text>#werk</text>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="P-LCC-4-3">
<description>&lt;b&gt;Hyper TOPLED® &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="1M"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="1M"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="U$5" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$6" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="LED1" library="fab" package="P-LCC-4-3" value=""/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206FAB" value="1K"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1M"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R4">
<contactref element="LED1" pad="R"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED1" pad="B"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
