<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="50.8" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>YEL</text>
<text>BRW</text>
<text>BLK</text>
<text>RED</text>
<text>GRN</text>
<text>ORG</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MtMM">
<packages>
<package name="IO_HEADER">
</package>
<package name="2X2HEADER">
<description>2x2 HEADER 0.1" PITCH</description>
</package>
<package name="FABNET_PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="FABNET" library="MtMM" package="IO_HEADER" value="IO_HEADER"/>
<element name="LOW" library="MtMM" package="2X2HEADER" value="DC_MOTOR_HEADER"/>
<element name="HIGH" library="MtMM" package="2X2HEADER" value="DC_MOTOR_HEADER"/>
<element name="R1" library="rcl" package="R1206" value="600"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R1206" value="600"/>
<element name="U$4" library="MtMM" package="FABNET_PADS" value="FABNET_PADS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="HIGH" pad="1"/>
<contactref element="HIGH" pad="2"/>
<contactref element="FABNET" pad="8"/>
<contactref element="FABNET" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LOW" pad="1"/>
<contactref element="LOW" pad="2"/>
<contactref element="FABNET" pad="3"/>
<contactref element="FABNET" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$4" pad="GREEN"/>
<contactref element="U$4" pad="ORANGE"/>
<contactref element="FABNET" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$4" pad="RED"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$4" pad="YELLOW"/>
<contactref element="U$4" pad="BROWN"/>
<contactref element="FABNET" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$4" pad="BLACK"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="HIGH" pad="3"/>
<contactref element="HIGH" pad="4"/>
<contactref element="LOW" pad="3"/>
<contactref element="LOW" pad="4"/>
<contactref element="FABNET" pad="5"/>
<contactref element="FABNET" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
