<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="16.51" x2="36.83" y2="16.51" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="16.51" x2="40.64" y2="20.32" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="20.32" x2="40.64" y2="48.26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="48.26" x2="36.83" y2="52.07" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="52.07" x2="6.35" y2="52.07" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="52.07" x2="2.54" y2="48.26" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="48.26" x2="2.54" y2="19.05" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="19.05" x2="5.08" y2="16.51" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="FabLab">
<description>Neil Gershenfeld's library</description>
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="FabLab" package="1206" value="1Mohm"/>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="1uf"/>
<element name="U$2" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="R2" library="FabLab" package="1206" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab" package="SOIC8" value="ATTINY45SI"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="10pf"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R3" library="FabLab" package="1206" value="1Mohm"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10pf"/>
</elements>
<signals>
<signal name="RST">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PULSE/SENSE">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PULSE/SENSE2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
