<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<library>
<description>Generated from &lt;b&gt;HelloKamakura.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="BUT-NPS">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="5MM">
<description>5mm round through hole part.</description>
</package>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="QFN/MLF20">
<description>&lt;b&gt;HP-VFQFP-N20&lt;/b&gt; Micro Lead Frame package (MLF)</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="R1206W">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wave soldering</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="+5V">
<pin name="+5V" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="GND">
<pin name="GND" direction="sup"/>
</symbol>
<symbol name="BUTTON">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="ATTINY24/44/84">
<pin name="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0"/>
<pin name="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1"/>
<pin name="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2"/>
<pin name="(PCINT3/T0/ADC3)PA3"/>
<pin name="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4"/>
<pin name="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5"/>
<pin name="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6"/>
<pin name="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7"/>
<pin name="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0"/>
<pin name="(PCINT9/XTAL2)PB1"/>
<pin name="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2"/>
<pin name="(PCINT11/RESET/DW)PB3"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="AVRISP">
<pin name="GND" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="MISO" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="MOSI" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="RST" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="SCK" direction="pas" function="dot"/>
<pin name="VCC" direction="pas" function="dot"/>
</symbol>
<symbol name="C-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="CERAMIC_RESONATOR">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FTDI">
<pin name="CTS"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="RTS"/>
<pin name="RXD"/>
<pin name="TXD"/>
<pin name="VCC"/>
</symbol>
<symbol name="LED">
<description>LED</description>
<pin name="A" direction="pas"/>
<pin name="C" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="R-US">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="+5V" prefix="P+">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="+5V"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="GND" prefix="GND">
<description>&lt;b&gt;SUPPLY SYMBOL&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="1" symbol="GND"/>
</gates>
<devices>
<device name="">
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BUTTON">
<description>Distribute : Akizuki Densi&lt;br&gt;
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-05354/&lt;br&gt;
Name : NPS-102-668&lt;br&gt;
SMD_SIZE = 1.6 x 1.0&lt;br&gt;
HOLE_SIZE = 1.4&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BUTTON"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BUT-NPS">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="C"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="ATTINY44" prefix="IC">
<gates>
<gate name="1" symbol="ATTINY24/44/84"/>
</gates>
<devices>
<device name="-MU" package="QFN/MLF20">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="1"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="20"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="16"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="15"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-PU" package="DIL14">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="-SSU" package="SOIC14">
<connects>
<connect gate="1" pin="(PCINT0/AREF/ADC0)PA0" pad="13"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT1/AIN0/ADC1)PA1" pad="12"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT10/INT0/OC0A/CKOUT)PB2" pad="5"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT11/RESET/DW)PB3" pad="4"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT2/AIN1/ADC2)PA2" pad="11"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT3/T0/ADC3)PA3" pad="10"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT4/T1/SCL/USCK/ADC4)PA4" pad="9"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT5/OC1B/MISO/DO/ADC5)PA5" pad="8"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/ADC6)PA6" pad="7"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT7/ICP/OC0B/ADC7)PA7" pad="6"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT8/XTAL1/CLKI)PB0" pad="2"/>
<connect gate="1" pin="(PCINT9/XTAL2)PB1" pad="3"/>
<connect gate="1" pin="GND" pad="14"/>
<connect gate="1" pin="VCC" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="AVRISP">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="AVRISP"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="2X03">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="SMD" package="2X03SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="MISO" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="MOSI" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="RST" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CAP-US" prefix="C">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="C-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="C1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206FAB" package="C1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206K" package="C1206K">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FTDI-SMD-HEADER">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FTDI"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="1X06SMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CTS" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="RTS" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="LED">
<description>LED</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LED"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="LED1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="5MM" package="5MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="IN"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="OUT"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="FAB1206" package="LED1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="C" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RES-US" prefix="R" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Resistor (US Symbol)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
Variants with postfix FAB are widened to allow the routing of internal traces</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="R-US"/>
</gates>
<devices>
<device name="1206" package="R1206">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206FAB" package="R1206FAB">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1206W" package="R1206W">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="RESONATOR">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CERAMIC_RESONATOR"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EFOBM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
