<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="0" y2="11.43" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.43" x2="36.83" y2="11.43" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="11.43" x2="36.83" y2="-1.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="-1.27" x2="0" y2="-1.27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-1.27" x2="0" y2="1.27" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="U$1" library="fab" package="LED1206FAB" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="LED1206FAB" value=""/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206FAB" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
