<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="100" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="80" x2="0" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.592" y1="49.53" x2="70.358" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="70.358" y1="49.53" x2="70.358" y2="17.526" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="70.358" y1="17.526" x2="37.592" y2="17.526" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="37.592" y1="17.526" x2="37.592" y2="49.53" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="CAP-US1206FAB"/>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PB3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
