<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.72" y1="0" x2="18.72" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.72" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02/90" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="NTC"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
