<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="37.77" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="0" x2="37.77" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="46.98" x2="0" y2="46.98" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="46.98" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="EFOBM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206" value="22uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="IC4" library="v-reg" package="SOT223" value="LD117AS50TR"/>
<element name="JP1" library="fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XT1">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XT0">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S0">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
