<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0634" y1="0.1066" x2="38.1382" y2="0.1828" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1382" y1="0.1828" x2="38.0874" y2="37.9934" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.0874" y1="37.9934" x2="-0.0382" y2="37.9934" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0382" y1="37.9934" x2="0.0634" y2="0.1066" width="0" layer="20"/>
<rectangle x1="0" y1="0.127" x2="38.1508" y2="37.973" layer="46"/>
<wire x1="0.9016" y1="-8.7072" x2="38.9764" y2="-8.631" width="0" layer="20"/>
<text>BJ</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2W">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="nrf24">
<packages>
<package name="NRF">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fab">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT 23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2W" value=""/>
<element name="NRF24L1" library="nrf24" package="NRF" value=""/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOT23" value=""/>
<element name="R1" library="01fab" package="R1206FAB" value="499"/>
<element name="U$1" library="01fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="R2" library="01fab" package="R1206FAB" value="499"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="NRF24L1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="NRF24L1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CSN">
<contactref element="NRF24L1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="NRF24L1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="3.3">
<contactref element="NRF24L1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="NRF24L1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="NRF24L1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SIG">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
