<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0634" y1="0.1066" x2="38.1382" y2="0.1828" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1382" y1="0.1828" x2="38.0874" y2="37.9934" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.0874" y1="37.9934" x2="-0.0382" y2="37.9934" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0382" y1="37.9934" x2="0.0634" y2="0.1066" width="0" layer="20"/>
<rectangle x1="0" y1="0.127" x2="38.1508" y2="37.973" layer="46"/>
<text>DMX</text>
<text>LED</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; SOIC 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="01fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP2W">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-fet">
<description>&lt;b&gt;Field Effect Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
Symbols changed according to IEC617&lt;p&gt; 
All types, packages and assignment to symbols and pins checked&lt;p&gt;
Package outlines partly checked&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
JFET = junction FET&lt;p&gt;
IGBT-x = insulated gate bipolar transistor&lt;p&gt;
x=N: NPN; x=P: PNP&lt;p&gt;
IGFET-mc-nnn; (IGFET=insulated gate field effect transistor)&lt;P&gt;
m=D: depletion mode (Verdr&amp;auml;ngungstyp)&lt;p&gt;
m=E: enhancement mode (Anreicherungstyp)&lt;p&gt;
c: N=N-channel; P=P-Channel&lt;p&gt;
GDSB: gate, drain, source, bulk&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
by R. Vogg  15.March.2002</description>
<packages>
<package name="TO220">
<description>&lt;b&gt;TO 220 horizontal&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="IC1" library="maxim" package="SO08" value="MAX3468ESA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="76K6724"/>
<attribute name="MPN" value="MAX3468ESA+T"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="01fab" package="R1206FAB" value="100"/>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP2W" value=""/>
<element name="Q1" library="transistor-fet" package="TO220" value="IRF620"/>
<element name="R2" library="01fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP4" value=""/>
<element name="Q2" library="transistor-fet" package="TO220" value="IRF620"/>
<element name="Q3" library="transistor-fet" package="TO220" value="IRF620"/>
<element name="JP3" library="jumper" package="JP1" value=""/>
<element name="R3" library="01fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="R4" library="01fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="R5" library="01fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="R6" library="01fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="JP4" library="jumper" package="JP2W" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$10">
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LGREEN">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LRED">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LBLUE">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GREEN">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RED">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BLUE">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DMX">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
