<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0634" y1="0.1066" x2="38.1382" y2="0.1828" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1382" y1="0.1828" x2="38.0874" y2="37.9934" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.0874" y1="37.9934" x2="-0.0382" y2="37.9934" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.0382" y1="37.9934" x2="0.0634" y2="0.1066" width="0" layer="20"/>
<rectangle x1="0" y1="0.127" x2="38.1508" y2="37.973" layer="46"/>
<text>    STEP
RESPONSE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ng">
<packages>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="00_fab">
<packages>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S1" library="ng" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="BLUE" library="00_fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="R1" library="00_fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="R2" library="00_fab" package="R1206" value="1M"/>
<element name="R3" library="00_fab" package="R1206" value="1M"/>
<element name="R4" library="00_fab" package="R1206" value="1M"/>
<element name="U$1" library="00_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="U$2" library="00_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GROUND">
<contactref element="BLUE" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="SV4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="BLUE" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="SV4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="SV4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
