<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.165" y1="-3.932" x2="41.5926" y2="-3.9574" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.5926" y1="-3.9574" x2="41.7196" y2="39.238" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.7196" y1="39.238" x2="0.1396" y2="39.0856" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.1396" y1="39.0856" x2="0.165" y2="-3.932" width="0" layer="20"/>
<rectangle x1="0" y1="0.127" x2="38.1508" y2="37.973" layer="46"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="00_fab">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV4" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="C4" library="00_fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="C5" library="00_fab" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="C2" library="00_fab" package="C1206" value="1uF"/>
<element name="C3" library="00_fab" package="C1206" value="10uF"/>
<element name="J1_POWER" library="00_fab" package="2X03SMD" value=""/>
<element name="J2" library="00_fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R1" library="00_fab" package="R1206FAB" value="0"/>
<element name="U$1" library="00_fab" package="SOIC8" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER"/>
<element name="U$2" library="00_fab" package="SOIC8" value="A4953-H-BRIDGE-MOTOR-DRIVER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="J2_PIN2">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GROUND_12V">
<contactref element="J1_POWER" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="J1_POWER" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="SV4" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="SV4" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="V_12V">
<contactref element="J1_POWER" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="J1_POWER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="J2_PIN1">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="J2_PIN3">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="J2_PIN4">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="SV4" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="SV4" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
