<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="17.78" x2="75.87" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="17.78" x2="75.87" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="80" x2="1.27" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="80" x2="1.27" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED1206">
<description>LED 1206 pads (standard pattern)</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE06">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="PRO-MINI">
<description>Arduino Pro Mini Clone</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="xbee">
<description>&lt;b&gt;MaxSream&lt;/b&gt; XBee Products&lt;p&gt;
http://www.digi.com</description>
<packages>
<package name="XBEE">
<description>&lt;b&gt;XBEE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.maxstream.net/products/xbee/datasheet_XBee_OEM_RF-Modules.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value=""/>
<element name="S1" library="fab" package="6MM_SWITCH" value=""/>
<element name="ARDUINOPROMINISOCKET" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="AUX" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="arduino-clone" package="PRO-MINI" value="PRO-MINI"/>
<element name="U$3" library="fab" package="LED1206" value="LED"/>
<element name="U$4" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="XB1" library="xbee" package="XBEE" value="XBEE">
<attribute name="MPN" value="XBP24-Z7UIT-004"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34R5507"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1751799"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RAW">
<contactref element="U$1" pad="RAW"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="AUX" pad="5"/>
<contactref element="XB1" pad="1"/>
<contactref element="ARDUINOPROMINISOCKET" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC1"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ARDUINOPROMINISOCKET" pad="3"/>
<contactref element="XB1" pad="2"/>
<contactref element="AUX" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="RX1-1"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="XB1" pad="3"/>
<contactref element="ARDUINOPROMINISOCKET" pad="2"/>
<contactref element="AUX" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="TX0-1"/>
<contactref element="U$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="AUX" pad="2"/>
<contactref element="XB1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="ARDUINOPROMINISOCKET" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="D5"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="D6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
