<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="42.85" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.85" y1="0" x2="42.85" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.85" y1="35.55" x2="0" y2="35.55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="EFOBM">
</package>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="20MHZ" library="fab" package="EFOBM" value="RESONATOR"/>
<element name="C1_1UF" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="J1_ISP" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="R3_10K" library="fab" package="R1206FAB" value="10k ohm"/>
<element name="R1_10K" library="fab" package="R1206FAB" value="10K"/>
<element name="R2_499OHM" library="fab" package="R1206FAB" value="499 ohm"/>
<element name="SWITCH" library="fab" package="6MM_SWITCH" value="Omron"/>
<element name="FTDI" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="LED" library="fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206"/>
<element name="C2_1UF" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="20MHZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="20MHZ" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1_1UF" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1_10K" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="2"/>
<contactref element="R3_10K" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1_10K" pad="2"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1_ISP" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J1_ISP" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J1_ISP" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="R3_10K" pad="2"/>
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
<contactref element="SWITCH" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C2_1UF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SWITCH" pad="3"/>
<contactref element="SWITCH" pad="4"/>
<contactref element="LED" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="J1_ISP" pad="6"/>
<contactref element="20MHZ" pad="2"/>
<contactref element="C1_1UF" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="C2_1UF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2_499OHM" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="R2_499OHM" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
