<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="11.5316" y1="28.4988" x2="39.2484" y2="28.4988" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.2484" y1="28.4988" x2="39.2484" y2="56.2612" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.2484" y1="56.2612" x2="11.4808" y2="56.2612" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.4808" y1="56.2612" x2="11.5316" y2="28.4988" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2X02SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value=""/>
<element name="IC2" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206" value="4,7"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206" value="4,7"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="R5" library="fab" package="R1206" value="4,7"/>
<element name="R6" library="fab" package="R1206" value="100"/>
<element name="R7" library="fab" package="R1206" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="T1" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T2" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="T3" library="fab" package="SOT-23" value=""/>
<element name="U$2" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$3" library="fab" package="2X02SMD" value="PINHD-2X2-SMD"/>
<element name="R8" library="fab" package="R1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
